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1. [bookmark: _Toc232158510]Enpresaren datuak 
Jarraian, autodiagnostikoa egin den enpresaren eta lantokiaren oinarrizko datuak jasotzen dira:
	Enpresa:
	 

	Helbidea:
	 

	Lantokia:
	 

	Lantokiko arduraduna:
	 

	Galdetegia egiten duen teknikaria:
	



2. [bookmark: _Toc232158511]Sarrera 
Laneko ekipoak funtsezko elementua dira laneko jardueraren garapenean, langileek euren zereginak gauzatzean erabiltzen duten edozein makina, aparatu, tresna, instalazio, erreminta, ekipo mugikor, jasotzeko ekipo edo baliabide osagarri barne hartzen baitute.
Laneko ekipoen erabilerak segurtasun- eta osasun-arriskuak sor ditzake ekipo horiek zereginerako egokiak ez direnean, behar bezala instalatuta ez daudenean, babes nahikorik ez dutenean, mantentze-arazoak dituztenean, aurreikusi gabeko baldintzetan erabiltzen direnean, edo beharrezko prestakuntza edo baimenik ez duten pertsonek erabiltzen dituztenean. Balizko arriskuen artean daude harrapaketak, kolpeak, ebakiak, jaurtiketak, objektuen erorketak, iraulketak, kontaktu elektrikoak, suteak, leherketak, zaratarekiko esposizioa, dardarak, hautsa, gasak, lurrunak edo ekipo beraren edo bere erabileraren ondoriozko beste agente batzuk.
Laneko arriskuen prebentzioaren arloan, laneko ekipoen kudeaketa prebentiboak ekintza prebentiboaren printzipio orokorrei jarraitu behar die. Enpresak bermatu behar du langileen eskura jarritako ekipoak egin beharreko lanerako egokiak direla, aplikagarri diren xedapenak betetzen dituztela, bizitza erabilgarri osoan zehar egoera seguruan mantentzen direla eta fabrikatzailearen argibideen eta ezarritako prozeduren arabera erabiltzen direla.
Txosten hau, enpresek laneko ekipoen hautaketari, erabilerari, mantentzeari, egiaztapenari eta kontrolari dagokienez duten betetze-maila eta heldutasun prebentiboa modu egituratuan ebaluatu ahal izateko laneko arriskuen prebentzioaren arloko autodiagnostikorako tresna baten barruan sartzen da.
Horretarako, ekipoen egokitasunarekin, babesekin, eragingailuekin, gelditze-gailuekin, babesgarriekin, mantentzearekin, aldizkako egiaztapenekin, langileen prestakuntza eta informazioarekin, ekipo mugikorren erabilera seguruarekin, jasotzeko ekipoekin, eskuzko lanabesekin eta arrisku espezifikoak dituzten ekipoekin erlazionatutako indarguneak, gabeziak, hobekuntzarako beharrak eta balizko ez-betetzeak identifikatzeko aukera ematen duen autotxekeatze-galdetegi bat proposatzen da.
Txostenaren helburua ez da legezko ikuskaritza bat edo prebentzio-zerbitzuen edo agintaritza eskudunaren jarduketa ordeztea, laneko ekipoen kudeaketa egoki eta segurua bermatzeko egiaztatu beharko liratekeen gutxieneko alderdiei buruzko ikuspegi ordenatua eta praktikoa eskaintzea baizik.
3. [bookmark: _Toc232158512]Helburuak
Helburu orokorra, autodiagnostikorako galdetegi baten bidez, laneko ekipoei dagokienez enpresa-kudeaketaren egokitasun-maila ebaluatzea da, betetze-maila prebentiboa identifikatzeko, hobetzeko eremuak hautemateko eta neurri zuzentzaileak hartzea bideratzeko.
4. [bookmark: _Toc232158513]Metodologia
Erabilitako metodologia autoegiaztapen-eredu egituratu batean oinarritzen da, laneko ekipoei buruzko gai-blokeetan antolatutako galderen bidez, 1215/1997 Errege Dekretuari jarraikiz. Galdera bakoitzak enpresaren sistema prebentiboaren alderdi jakin bat baloratzeko aukera ematen du, dagoen egokitasun-mailaren ikuspegi orokorra lortzeko.
Erantzunak sailkapen hau kontuan hartuta antolatzen dira:
	Erantzuna
	Esanahia

	Ponderazioa

	Bai

	Enpresak baldintza egoki betetzen du edo behar adina ebidentzia du.
	1

	Partzialki

	Baldintza ez da osorik betetzen, ez da sistematikoa edo ebidentzia eskasekin betetzen da.
	0.5

	Ez

	Enpresak ez du baldintza betetzen edo ez du ebidentziarik 
	0



Azken analisiari esker, enpresaren betetze-maila hainbat mailatan sailkatu ahal izango da, adibidez:
	Emaitza
	Betetze-maila

	10
	OSOA

	7,5-9,5
	AURRERATUA

	5,5-7,5
	TARTEKOA

	2,5-5,5
	ESKASA

	0 - 2,5
	KRITIKOA



Emaitza kuantitatiboaz gain, metodologiak erantzunen interpretazio kualitatiboa ere jaso behar du, batez ere kritikotzat jotzen diren gaietan.
5. [bookmark: _Toc232158514]Irismena
Txosten hau laneko esparruan erabiltzen diren laneko ekipoen kudeaketa prebentiboan bakarrik zentratzen da, enpresaren laneko arriskuen prebentzio-sistema orokorraren barruan.
Irismenak barne hartzen du enpresak langileek erabiltzen dituzten laneko ekipoak (makinak, aparatuak, lanabesak, instalazioak, ekipo mugikorrak, jasotzeko ekipoak eta jardueran zehar erabilitako beste baliabide osagarri batzuk barne) egoki hautatzen, eskuratzen, erabiltzen, mantentzen, berrikusten eta kontrolatzen dituen baloratzeko aukera ematen duten alderdien azterketa.
6. [bookmark: _Toc232158515]Aplikatu beharreko araudi nazionala  
Laneko ekipoei buruzko araudi eta legeria espezifiko gisa hau dugu:
· 1215/1997 Errege Dekretua, uztailaren 18koa, langileek laneko ekipoak erabiltzeko segurtasun eta osasunerako gutxieneko xedapenak ezartzen dituena.
7. [bookmark: _Toc232158516]Galdetegia
Laneko esparruko laneko ekipoei buruzko autodiagnostikorako oinarrizko galdetegia hau da, erantzunak bertan adierazita: 
	ID
	Kontroleko itema

	Emaitza

	Ponderazioa

	1
	Zerbitzuan jarri aurretik egiaztatzen da laneko ekipoek 1215/1997 EDren I. Eranskinean ezarritako gutxieneko segurtasun-eskakizunak betetzen dituztela.
	
	

	2
	Laneko ekipoek CE marka, egiaztasun-adierazpena eta fabrikatzaileak emandako gaztelaniaz idatzitako argibide-eskuliburua dituzte.
	
	

	3
	Ekipoak bizitza erabilgarri osoan zehar mantentze egokiaren mende jartzen dira, fabrikatzailearen argibideak, erabilera-baldintzak eta balizko narriadura edo desdoitzeak kontuan hartuta.
	
	

	4
	Langileek eta haien ordezkariek arriskuei, erabilera-baldintzei, neurri prebentiboei, erabilera ez-ohiko edo arriskutsuei eta fabrikatzailearen dokumentazioari buruzko prestakuntza eta informazio egokia jasotzen dute.
	
	

	5
	Langileek ekipoak erabiltzeko, doitzeko edo mantentzeko beharrezkoak diren toki guztietan sartu eta segurtasun-baldintzetan egon daitezke.
	
	

	6
	Ekipoek eragingailu ikusgai, identifikagarri eta seguruak dituzte, baita gelditze-sistemak ere eta, dagokionean, larrialdiko gelditzea.
	
	

	7
	Arrisku mekanikoak, objektuen erorketa, jaurtiketa, harrapaketa, isurpen, hauts, gas, lurrun, elektrizitate, sute, leherketa, zarata, dardara edo erradiazio arriskuak dituzten ekipoek babes edo gailu egokiak dituzte.
	
	

	8
	Laneko ekipoen elementu mugikorrak, eremu arriskutsuetarako sarbidea eragozten duten edo sarbidea baino lehen  maniobra arriskutsuak gelditzen dituzten babesgarrien edo gailuen bidez babestuta daude.
	
	

	9
	Laneko ekipoen erabilera fabrikatzailearen argibideen arabera egiten da, kontraindikatutako baldintzetan erabili gabe eta erabili aurretik babesak egokiak direla egiaztatuz.
	
	

	10
	Ekipoak egoki blokeatzeko/kontsignatzeko prozedura espezifikoak daude.
	
	

	11
	Dibertsitate antropometrikoa, indarra, irismena, jarrera, aginteak, ikusgaitasuna, laneko altuera eta emakumeek eta gizonek laneko ekipoak hautatzeko, egokitzeko eta modu seguruan erabiltzeko duten erraztasuna hartzen dira kontuan.
	
	


8. [bookmark: _Toc232158517]Emaitzak
Hona hemen lortutako emaitzak:
EMAITZEN LABURPENA
	EMAITZA
	Zk.

	BAI
	

	PARTZIALKI
	

	EZ
	

	E/A
	





Ezarritako metodologiaren arabera, hau da lortutako betetze-maila:


8.1. [bookmark: _Toc232158518]Partzialki betetzen diren itemak
Jarraian jasotzen diren itemak partzialki betetzen ari dira, eta, beraz, berrikusi egin behar dira erabat betetzea lortzeko:
· “Emaitza” atalean “Partzialki” gisa sailkatutako itemak sartzea.
8.2. [bookmark: _Toc232158519]Betetzen ez diren itemak
Jarraian jasotzen diren itemak ez dira betetzen, eta, beraz, berrikusi egin behar dira erabateko betetzea lortzeko:
· “Emaitza” atalean “Ez” gisa sailkatutako itemak sartzea.
9. [bookmark: _Toc232158520]Ondorioak
Laneko ekipoei buruzko autodiagnostikoak enpresak langileen eskura jarritako ekipoen hautaketari, erabilerari, mantentzeari, berrikuspenari eta kontrolari dagokienez duen egokitasun-mailaren hasierako ikuspegia eskaintzen du.
Laneko ekipoak egin beharreko zereginerako egokiak izan behar dira, erabilera errealeko baldintzetara egokituta egon eta bizitza erabilgarri osoan zehar egoera seguruan mantendu behar dira. Horretarako, enpresak kontuan hartu behar ditu ekipo beraren, laneko inguruaren eta beste pertsona, instalazio edo prozesu batzuekiko elkarreraginaren ondoriozko arriskuak.
Kudeaketa egokiak eskatzen du ekipoek aplikagarri diren gutxieneko segurtasun-xedapenak betetzea, babes eta gailu egokiak izatea, fabrikatzailearen argibideen arabera erabiltzea, dagokionean berrikusi edo egiaztatzea eta mantentze prebentibo dokumentatua izatea.
Galdetegiaren emaitzek balizko gabeziak antzemateko aukera ematen dute, hala nola ekipo desegokien erabilera, babesik eza, indargabetutako babesgarriak, gelditze-gailurik eza, mantentze eskasa, aldizkako egiaztapenik eza, prestakuntzarik gabeko langileen erabilera edo laneko jarraibide seguruen gabezia.
Gabezia horiek aztertu egin behar dira, eta, hala dagokionean, enpresaren prebentzio-plangintzan txertatu, ekintza zuzentzaileen bidez, arduradunak esleituz, epeak zehaztuz eta horien ezarpenaren jarraipena eginez.
Laburbilduz, laneko ekipoen kudeaketa eraginkorrak istripuak prebenitzen, makinen, lanabesen eta instalazioen ondoriozko arriskuak murrizten, laneko baldintzak hobetzen eta langileen segurtasun eta osasunaren babesa indartzen laguntzen du.
10. [bookmark: _Toc232158521]Laguntzako erreferentziak
Esteka honetan erreferentziazko eta laguntzako informazioa eta dokumentazioa aurkituko dituzu:
· INSST – Laneko ekipoak.
Gogoratu

	· Zerbitzuan jarri aurretik, egiaztatu egin behar da laneko ekipoek aplikagarri diren gutxieneko segurtasun-eskakizunak betetzen dituztela. 
· Laneko ekipoek, dagokionean, CE marka, egiaztasun-adierazpena eta fabrikatzaileak emandako gaztelaniaz idatzitako argibide-eskuliburua izan behar dituzte.
· Bermatu egin behar da laneko ekipoak egoera seguruan mantentzen direla, aldizkako berrikuspen, egiaztapen eta ikuskapen dokumentatuen bidez.
· Ekipoek egin beharreko lanerako egokiak izan eta erabilera errealeko baldintzetara egokituta egon behar dute.
· Enpresak ekipo beraren, laneko inguruaren eta beste langile, instalazio edo prozesu batzuekiko elkarreraginaren ondoriozko arriskuak hartu behar ditu kontuan.
· Ekipoak bizitza erabilgarri osoan zehar egoera seguruan mantentzen direla bermatu behar da.
· Mantentze-eragiketak langile kualifikatuek egin behar dituzte fabrikatzailearen argibideen arabera.
· Berrikuspen, ikuskapen, egiaztapen eta konponketen emaitzak era dokumentalean erregistratu behar dira.
· Laneko ekipo batek aldaketa edo konponketa garrantzitsuak jasaten baditu, erabili aurretik berriro egiaztatu behar da eskatutako segurtasun-baldintzak betetzen dituela.
· Ekipoak egoki kontsignatzeko prozedura espezifikoak egon behar dute.
· Mantentze- eta eragiketa-langileek blokeoari, kontsignazioari eta esku-hartzeko prozedura seguruei buruzko prestakuntza dokumentatua izan behar dute.
· Mantentze-eragiketak dokumentatuta eta eskuragarri egon behar dute, enpresaren kudeaketa prebentiboaren zati gisa.
· Bermatu egin behar da langileek prestakuntza eta informazio egokia jaso duten ekipoak bakarrik erabiltzen dituztela.
· Jasotako prestakuntza eta informazioa dokumentatuta egon behar dira.
· Ekipoen erabilerarako, doikuntzarako, garbiketarako, berrikuspenerako eta mantentzerako barne-argibide edo -prozedurak izan behar dira.
· Langileek arrisku hondarrei eta babeserako neurri osagarriei buruzko informazioa jaso behar dute.
· Informazioa ulergarria izan behar da, eguneratua eta ekipo motara, zereginera eta dagoen arrisku-mailara egokitutakoa.
· Langileek ekipoak erabiltzeko, doitzeko, garbitzeko edo mantentzeko beharrezko diren toki guztietan segurtasun-baldintzetan sartu eta egon ahal izan behar dute.
· Ekipoak ez dira fabrikatzaileak kontraindikatutako eragiketa edo baldintzetan erabili behar.
· Ekipoak ez dira dagokion eragiketarako aurreikusitako babes-elementurik gabe erabili behar.
· Ekipoak fabrikatzaileak aurreikusi gabeko baldintzetan erabiltzen direnean, aurretiaz arrisku-ebaluazio bat egin behar da eta kontrol-neurri egokiak ezarri behar dira.
· Erabili aurretik, egiaztatu behar da babesak eta erabilera-baldintzak egokiak direla eta abian jartzeak ez duela arriskurik sortzen beste pertsonentzat.
· Guztiz babestu ezin diren elementu arriskutsu eskuragarriak daudenean, neurri gehigarriak hartu behar dira kontuan eta babes-ekipo egokiak erabili behar dira.
· Neurriak hartu behar dira langilearen ilea eta eraman ditzakeen laneko arropa, eskularruak, osagarriak edo beste objektu batzuk atrapatzea saihesteko.
· Elementu arriskutsuen ondoko hondakinen garbiketa edo horiek kentzea segurtasun-distantzia nahikoa bermatzen duten baliabide osagarrien bidez egin behar da.
· Ekipoak kontrolik gabe erori, irauli edo mugitu ezin diren moduan instalatu eta erabili behar dira.
· Ekipoak ezin dira segurtasuna arriskuan jar dezaketen gainkarga, gainpresio, tentsio, abiadura edo esfortzuen mende jarri.
· Ekipoaren funtzionamenduak proiekzio edo erradiazio arriskutsuak sor ditzakeenean, prebentzio- edo babes-neurri egokiak hartu behar dira.
· Eskuz eraman edo gidatutako ekipoak behar bezalako neurriekin erabili behar dira, segurtasun-distantzia nahikoa errespetatuz eta kontrola eta ikusgaitasuna bermatuz.
· Ingurune berezietan, hala nola gune bustietan, eroaleetan, sukoietan, atmosfera lehergarrietan edo ingurune korrosiboetan, baldintza horietarako egokiak diren ekipoak bakarrik erabili behar dira.
· Tximista arriskuaren mende dauden ekipoek horren ondorioen aurkako babes egokia izan behar dute.
· Ekipoen muntaia eta desmuntaia modu seguruan eta fabrikatzailearen argibideen arabera egin behar dira.
· Ekipoa gelditu edo deskonektatu ezin denean, eragiketak modu seguruan edo eremu arriskutsutik kanpo egin behar dira.
· Ekipoak mantentze-egutegia badu, eguneratuta izan behar da.
· Zerbitzutik kendutako ekipoek euren babesak mantendu behar dituzte edo immobilizatu egin behar dira, erabilera eragozteko.
· Eskuzko lanabesek egin beharreko zereginerako ezaugarri eta tamaina egokikoak izan behar dute.
· Eskuzko tresnen kolokazioak, biltegiratzeak eta garraioak ez du arriskurik sortu behar langileentzat.



Azaleko ikonoa: Freepik / Flaticon
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