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AUTODIAGNOSTIKORAKO TRESNA

ATMOSFERA LEHERGARRIAK - ATEX
[image: Símbolo de atmósferas explosivas con triángulo amarillo ligeramente redondeado, borde negro, letras EX centradas en negro, fondo circular azul claro, estilo plano, técnico y coherente con iconos de seguridad.]
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1. [bookmark: _Toc231281232]Enpresaren datuak
Jarraian, autodiagnostikoa egin den enpresaren eta lantokiaren oinarrizko datuak jasotzen dira:
	Enpresa:
	 

	Helbidea:
	 

	Lantokia:
	 

	Lantokiko arduraduna:
	 

	Galdetegia egiten duen teknikaria:
	



2. [bookmark: _Toc231281233]Sarrera
Laneko inguruneetan atmosfera lehergarrien presentzia arrisku bereziki larria da, sute, leherketa eta langileen segurtasunerako eta osasunerako, baita instalazio, ekipo eta prozesu produktiboetarako ere, kalte esanguratsuak eragin baititzake.
Atmosfera lehergarri bat sor daiteke gas, lurrun, laino edo hauts erregarri gisa dauden substantzia sukoiak airearekin nahasten direnean, pizte baten ondoren errekuntza erre gabeko nahasketa osora hedatzen den baldintzetan. Arrisku hori jarduera industrialetan, produktu sukoien biltegiratze eta leku aldaketan, disolbatzaileekin egindako lanetan, pintura-kabinetan, siloetan, arotzerietan, hauts sukoiarekin egindako prozesuetan, gas-instalazioetan, bateria-kargatzeko guneetan, zerbitzuguneetan edo nahasketa lehergarriak sor ditzaketen beste prozesu batzuetan egon daiteke.
Laneko arriskuen prebentzioaren arloan, atmosfera lehergarrien kudeaketa modu espezifikoan landu behar da, haien sorrera prebenitzeari lehentasuna emanez eta, hori posible ez denean, pizte-iturri eraginkorren presentzia saihestuz. Horretarako, enpresak identifikatu egin behar ditu atmosfera lehergarriak sor ditzaketen substantziak eta prozesuak, arriskuak ebaluatu, guneak sailkatu, neurri tekniko eta antolakuntzakoak hartu, ekipo egokiak hautatu eta lan, mantentze, garbiketa, sarbide-kontrol eta larrialdietako jarduketarako prozedura seguruak ezarri behar ditu.
Txosten hau enpresek atmosfera lehergarrien aurkako prebentzio eta babesari dagokionez duten betetze-maila eta heldutasun prebentiboa modu egituratuan ebaluatu ahal izateko laneko arriskuen prebentzioaren arloko autodiagnostikorako tresna baten barruan sartzen da.
Horretarako, substantzia sukoi edo erregaien identifikazioarekin, leherketa-arriskuaren ebaluazioarekin, guneen sailkapenarekin, leherketen aurkako babes-dokumentuarekin, pizte-iturrien kontrolarekin, aireztapenarekin, garbiketarekin, seinaleztapenarekin, enpresa arteko koordinazioarekin, langileen prestakuntzarekin eta instalazio eta ekipoen mantentzearekin erlazionatutako indarguneak, gabeziak, hobekuntzarako beharrak eta balizko ez-betetzeak identifikatzeko aukera ematen duen autotxekeatze-galdetegi bat proposatzen da.
Txostenaren helburua ez da langile eskudunek egindako ebaluazio tekniko espezifikoa, ezta leherketen aurkako babes-dokumentua ere, ordeztea, atmosfera lehergarrien balizko sorreraren ondoriozko arriskuaren kudeaketa egokia bermatzeko enpresan egiaztatu beharko liratekeen gutxieneko alderdiei buruzko ikuspegi ordenatu eta praktiko bat eskaintzea baizik.
3. [bookmark: _Toc231281234]Helburuak
Helburu orokorra, autodiagnostikorako galdetegi baten bidez, atmosfera lehergarrien aurkako prebentzio eta babesari dagokionez enpresak duen egokitasun-maila ebaluatzea da, betetze-maila prebentiboa identifikatzeko, hobetzeko eremuak hautemateko eta neurri zuzentzaileak hartzea bideratzeko.
4. [bookmark: _Toc231281235]Metodologia
Erabilitako metodologia autotxekeatze-eredu egituratu batean oinarritzen da, atmosfera lehergarrien aurkako prebentzio eta babesari buruzko gai-blokeetan antolatutako galderen bidez, lantokian atmosfera lehergarrien ondoriozko arriskuen mende dauden langileen osasun eta segurtasun-babesari buruzko ekainaren 12ko 681/2003 Errege Dekretuari jarraikiz. Galdera bakoitzak enpresaren sistema prebentiboaren alderdi zehatz bat baloratzeko aukera ematen du, dagoen egokitasun-mailaren ikuspegi orokorra lortzeko.
Erantzunak sailkapen hau kontuan hartuta antolatzen dira:
	Erantzuna

	Esanahia

	Ponderazioa

	Bai
	Enpresak baldintza egoki betetzen du edo behar adina ebidentzia du.
	1

	Partzialki
	Baldintza ez da osorik betetzen, ez da sistematikoa edo ebidentzia eskasekin betetzen da.
	0.5

	Ez
	Enpresak ez du baldintza betetzen edo ez du ebidentziarik. 
	0



Azken analisiari esker, enpresaren betetze-maila hainbat mailatan sailkatu ahal izango da, adibidez:
	Emaitza

	Betetze-maila


	10
	OSOA

	7,5-9,5
	AURRERATUA

	5,5-7,5
	TARTEKOA

	2,5-5,5
	ESKASA

	0 - 2,5
	KRITIKOA



Emaitza kuantitatiboaz gain, metodologiak erantzunen interpretazio kualitatiboa ere jaso behar du, batez ere kritikotzat jotzen diren gaietan. Adibidez, arrisku-ebaluaziorik ez izatea, ekipoen hautaketa desegokia, prestakuntza falta, jarraibiderik ez izatea, baita beste alderdi batzuk ere.
5. [bookmark: _Toc231281236]Irismena
Txosten hau laneko esparruko datuak bisualizatzeko pantailekin egindako lanen kudeaketa prebentiboan bakarrik zentratzen da, enpresaren laneko arriskuen prebentzio-sistema orokorraren barruan.
Irismenak barne hartzen du enpresak atmosfera lehergarriak sor daitezkeen substantzia, prozesu, instalazio edo guneak egoki identifikatzen, ebaluatzen eta kontrolatzen dituen baloratzeko aukera ematen duten alderdien azterketa, leherketak prebenitzeko, pizte-iturriak saihesteko eta langileen segurtasun eta osasuna babesteko helburuarekin.
6. [bookmark: _Toc231281237]Aplikatu beharreko araudi nazionala
Lanean atmosfera lehergarrien aurkako prebentzio eta babesari buruzko araudi eta legeria espezifiko gisa, honako hau dugu:
· 681/2003 ERREGE DEKRETUA, ekainaren 12koa, lantokian atmosfera lehergarrien ondoriozko arriskuen mende dauden langileen osasun eta segurtasun-babesari buruzkoa.
7. [bookmark: _Toc231281238]Galdetegia
Laneko esparruan atmosfera lehergarrien sorreraren ondoriozko arriskuaren kudeaketa prebentiboari buruzko oinarrizko autodiagnostiko-galdetegia hau da, bertan adierazitako erantzunekin: 
	ID
	Kontroleko itema

	Emaitza

	Ponderazioa


	1
	Atmosfera lehergarriak sortzeko aukera duten gune edo prozesurik dagoen (hauts, gas edo lurrun sukoiak) identifikatu da.
	
	

	2
	ATEX guneen sailkapena atmosfera lehergarrien maiztasunaren eta iraupenaren arabera behar bezala definituta eta seinaleztatuta dago.
	
	

	3
	Leherketen Aurkako Babes-Dokumentua (LABD) eguneratuta eta kontsultarako eskuragarri dago.
	
	

	4
	EX seinaleztapena sarbide eta gune sailkatuetan jarrita dago, ikusgai dago eta arauzko eskakizunak betetzen ditu.
	
	

	5
	Langileen prestakuntzak ATEX arriskuak, pizte-iturriak eta neurri prebentiboak jasotzen ditu.
	
	

	6
	Lan-prozedurek atmosfera lehergarrien sorrera saihesteko argibide espezifikoak dituzte.
	
	

	7
	Larrialdi-planek leherketa-agertokiak eta ebakuazio-prozedura espezifikoak hartzen dituzte kontuan.
	
	

	8
	Enpresak dokumentatuen bidez bermatzen du ATEX guneetan konkurrenteak diren enpresen arteko koordinazioa prozedura.
	
	

	9
	Atmosfera lehergarrien kudeaketan, emakumeen eta gizonen benetako lan-baldintzak kontuan hartuta txertatzen da genero-ikuspegia.
	
	



8. [bookmark: _Toc231281239]Emaitzak
Hona hemen lortutako emaitzak:
EMAITZEN LABURPENA
	EMAITZA

	ZK.


	BAI
	

	PARTZIALKI
	

	EZ
	

	E/A
	





Ezarritako metodologiaren arabera, hau da lortutako betetze-maila:

 
8.1. [bookmark: _Toc231281240]Partzialki betetzen diren itemak
Jarraian jasotzen diren itemak partzialki betetzen ari dira, eta, beraz, berrikusi egin behar dira erabateko betetzea lortzeko:
· “Emaitza” atalean “Partzialki” gisa sailkatutako itemak sartzea.
8.2. [bookmark: _Toc231281241]Betetzen ez diren itemak
Jarraian jasotzen diren itemak ez dira betetzen, eta, beraz, berrikusi egin behar dira erabateko betetzea lortzeko:
· “Emaitza” atalean “Ez” gisa sailkatutako itemak sartzea.
9. Ondorioak
Atmosfera lehergarriei buruzko autodiagnostikoak enpresak, laneko arriskuen prebentzio-sistemaren barruan, leherketa-arriskuaren identifikazioari, ebaluazioari, prebentzioari eta kontrolari dagokienez duen egokitasun-mailaren hasierako ikuspegia eskaintzen du.
Atmosfera lehergarrien balizko sorrera ebaluatu behar da gas, lurrun, laino edo hauts gisa dauden substantzia sukoi edo erregaiak daudenean, baita nahasketa lehergarriak sor daitezkeen prozesu, instalazio edo guneak daudenean ere.
Kudeaketa egokiak atmosfera lehergarrien sorrera prebenitzeari lehentasuna ematea eta, hori posible ez denean, pizte-iturri eraginkorren presentzia saihestea eskatzen du, neurri teknikoen ta antolakuntza, mantentze, garbiketa, seinaleztapen eta sarbide-kontroleko neurrien bidez.
Galdetegiaren emaitzek balizko gabeziak antzemateko aukera ematen dute, hala nola substantzia sukoi edo erregaien identifikaziorik eza, guneen sailkapenik eza, leherketen aurkako babes-dokumenturik ez izatea edo eguneratuta ez egotea, ekipo desegokien erabilera, aireztapen-gabeziak, garbiketa eskasa, prestakuntza falta edo enpresa arteko koordinazio-gabeziak.
Gabezia horiek aztertu egin behar dira, eta, hala dagokionean, enpresaren prebentzio-plangintzan txertatu, ekintza zuzentzaileen bidez, arduradunak esleituz, epeak zehaztuz eta horien ezarpenaren jarraipena eginez.
Ondorioz, atmosfera lehergarrien arriskuaren kudeaketa eraginkorrak sute eta leherketak prebenitzen, langileen segurtasuna eta osasuna babesten, instalazioetako kalteak murrizten eta enpresaren betetze prebentiboa indartzen laguntzen du.
10. [bookmark: _Toc231281243]Laguntzako erreferentziak
Esteka hauetan erreferentziazko eta laguntzako informazioa eta dokumentazioa aurkituko duzu:
· INSST – Atmosfera Lehergarriak ATEX
Gogoratu

	· Gasak, lurrunak, lainoak edo hauts erregaiak egoteagatik atmosfera lehergarriak sor ditzaketen substantziak, nahasteak, prozesuak edo instalazioak identifikatu behar dira. 
· Atmosfera lehergarriak sortzeko arriskua ebaluatu behar da, laneko baldintza normalak, ohiz kanpoko eragiketak, mantentzea, garbiketa eta balizko hutsegite-egoerak kontuan hartuta.
· Arrisku-ebaluazioa, ezarritako neurri prebentibo eta babeskoak, guneen sailkapena eta beharrezko koordinazioa jasotzen dituen leherketen aurkako babes-dokumentu bat eduki behar da.
· Ebaluazioa eta leherketen aurkako babes-dokumentua berrikusi behar dira substantzia, prozesu, instalazio, ekipo, laneko metodoetan aldaketak gertatzen direnean edo erlazionatutako gorabeherak gertatzen direnean.
· Atmosfera lehergarriak sor daitezkeen guneak sailkatu behar dira, gas, lurrun edo lainoengatiko guneak eta hauts sukoiaren presentzia duten guneak bereiziz.
· Guneen sailkapena plano, eskema edo baliokidea den dokumentazioan islatuta geratu behar da, gune sailkatu bakoitzaren irismena eta ezaugarriak adieraziz.
· Sailkapenak kontuan hartu behar ditu atmosfera lehergarrien presentziaren maiztasuna eta iraupena, baita substantzia sukoi edo erregaien aireztapen, konfinamendu, metaketa edo sakabanaketa-baldintzak ere.
· Sistema itxiak, aireztapen eraginkorra edo beste neurri tekniko batzuk erabili behar dira, gas, lurrun, laino edo hauts sukoien metaketa saihesteko edo murrizteko.
· Ekipoak, prozesuak eta instalazioak substantzia sukoi edo erregaien askapena minimizatzeko moduan diseinatu eta mantendu behar dira.
· Hauts sukoiaren metaketa garbiketa, xurgapen, mantentze eta biltegien kontrolerako programa egokien bidez saihestu behar da.
· Instalazioek atmosfera lehergarriak sor ditzaketen substantzien ebakuazio, harrapaketa edo sakabanaketa segurua ahalbidetu behar dute.
· Behar adina espazio eta gainazal egonkorra bermatu behar da bloke, palet, kutxa, pieza edo beste material batzuen manipulaziorako.
· Balizko pizte-iturriak identifikatu eta kontrolatu behar dira, hala nola sugarrak, txinpartak, gainazal beroak, elektrizitate estatikoa, ekipo elektrikoak, beroan egindako lanak edo marruskadura mekanikoa.
· Lantokiaren diseinuak karga elektrostatikoen disipazioa ahalbidetu behar du konexio ekipotentzial, lurrera konexio edo beste neurri egoki batzuen bidez.
· Gainazalak, egiturak, hodiak eta ekipoak hauts sukoiaren edo karga elektrostatikoen metaketa arriskutsuak saihesten dituzten materialekin eraiki behar dira.
· Pizte-iturriak sor ditzaketen lanek prozedura espezifikoen bidez eta, dagokionean, aurretiazko baimenaren bidez kontrolatuta egon behar dute.
· Gune sailkatuetarako bideratutako ekipoek atmosfera lehergarri motarako, gune-kategoriarako eta erabilera-baldintzetarako egokiak izan behar dute.
· Ekipoak dagoen arriskua eta atmosfera lehergarrien agerpen-maiztasuna kontuan hartuta hautatu behar dira.
· Aireztapen-, detekzio-, alarma-, etete automatiko-, inertizazio-, isolamendu- edo ezabapen-sistemak izan behar dira, leherketa baten ondorioak mugatzeko beharrezkoak direnean.
· Gune sailkatuetan dauden instalazio elektrikoak gune mota horretarako aplikagarri diren eskakizunen arabera diseinatu, instalatu, berrikusi eta mantendu behar dira.
· Gune sailkatuek behar bezala seinaleztatuta egon behar dute, atmosfera lehergarriaren arriskuaren adierazpenarekin.
· Gune sailkatuetarako sarbidea langile baimendu, informatu eta prestatuetara mugatu behar da.
· Atmosfera lehergarriaren arriskua duten guneetarako laneko arau espezifikoak ezarri behar dira, debekuak, sarbide-baldintzak, ekipoen erabilera eta jardueren kontrola barne.
· Aldizkako garbiketa egin behar da, zoru, egitura, ekipo, hodi edo gainazaletan hauts sukoiaren metaketak saihesteko.
· Gune sailkatuetako lanetarako prozedura zehatzak eduki behar dira, batez ere garbiketa, mantentze, konponketa, soldadura edo beroan egiten diren lanetan.
· Atmosfera lehergarriaren arriskua duten guneetara sartzen diren langileek dauden arriskuei eta aplikagarri diren neurri prebentiboei buruzko prestakuntza eta informazio espezifikoa jaso behar dute.
· Sarbide-arauei, seinaleztapenari, ekipo egokien erabilerari, pizte-iturrien debekuari eta larrialdi, gorabehera edo alarmen aurreko jarduketari buruz informatu behar da.
· Argibide idatziak edo jarduketa-prozedurak ezarri behar dira gune sailkatuetako gorabehera, ihes, isurketa, hauts-metaketa, aireztapen-hutsegite edo alarmen aurrean.
· Enpresa-konkurrentziako egoeretan, jarduera prebentiboak koordinatu behar dira kanpoko enpresak edo kontratistak atmosfera lehergarriaren arriskua duten guneetan esku hartzen dutenean.
· Koordinazioak gune sailkatuei, sarbide-arauei, baimendutako ekipoei, lan-baimenei, larrialdi-neurriei eta pizte-iturrien kontrolari buruzko informazioa barne hartu behar du.
· ATEX guneetan erabilitako ekipoak fabrikatzailearen argibideen eta aplikagarri den araudi teknikoaren arabera ikuskatu eta mantendu behar dira.
· Instalazioen hasierako eta aldizkako egiaztapenak dokumentatu eta gorde egin behar dira, dokumentazio prebentiboaren zati gisa.
· Leherketen Aurkako Babes-Dokumentua aldizka eta substantzia, prozesu, instalazio, ekipo, gune sailkatu edo neurri prebentiboetan aldaketa garrantzitsuak gertatzen diren guztietan berrikusi behar da.


Azaleko ikonoa: Freepik / Flaticon
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