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1. [bookmark: _Toc232409466]Enpresaren datuak
Jarraian, autodiagnostikoa egin den enpresaren eta lantokiaren oinarrizko datuak jasotzen dira:
	Enpresa:
	 

	Helbidea:
	 

	Lantokia:
	 

	Lantokiko arduraduna:
	 

	Galdetegia egiten duen teknikaria:
	



2. [bookmark: _Toc232409467]Sarrera
Arrisku elektrikoa arrisku garrantzitsua da laneko inguruneetan, bai instalazio elektrikoekin zuzenean erlazionatutako jardueretan, bai energia elektrikoz elikatutako ekipo, lanabes, makina edo sistemak erabiltzen diren lanetan. Hainbat sektoretako langileei eragin diezaieke, ez soilik langile espezializatuei, baita mantentze-lanak, garbiketa, ekipoen eragiketak, makineriaren erabilera, instalazio elektrikoen hurbileko lanak edo koadro, linea eta gailu elektrikoen gaineko esku hartzeak egiten dituztenei ere.
Arrisku elektrikoaren ondoriozko kalteak larriak edo hilgarriak izan daitezke, eta kontaktu elektriko zuzen edo zeharkakoak, erredurak, deskarga batekin erlazionatutako erorketak, suteak, leherketak, arku elektrikoak, materialen proiekzioak eta instalazio, ekipo edo lan-prozeduretako hutsegiteen ondoriozko beste istripu batzuk barne hartzen dituzte. Horregatik, haien identifikazio, ebaluazio eta kontrol egokia funtsezkoa da enpresaren laneko arriskuen prebentzio-sistemaren barruan.
Prebentzioaren esparruan, arrisku elektrikoaren kudeaketak ekintza prebentiboaren printzipio orokorrei jarraitu behar die, arriskua ezabatzeari, instalazioen deskonexio eta kontsignazioari, ekipo seguruen erabilerari, mantentze egokiari, seinaleztapenari, sarbideen mugaketari eta lan-prozedura seguruen aplikazioari lehentasuna emanez. Lanak instalazio elektrikoetan edo tentsiopean dauden elementuen inguruan egin behar direnean, beharrezkoa izango da neurri espezifikoak ezartzea eta langile baimendu edo kualifikatuek esku hartzen dutela bermatzea, dagokionaren arabera.
Txosten hau enpresek arrisku elektrikoaren kudeaketari dagokionez duten betetze-maila eta heldutasun prebentiboa modu egituratuan ebaluatu ahal izateko laneko arriskuen prebentzioaren arloko autodiagnostikorako tresna baten barruan sartzen da.
Horretarako, instalazio eta ekipo elektrikoen identifikazioarekin, arriskuaren ebaluazioarekin, mantentzearekin, seinaleztapenarekin, kontaktu elektrikoen aurkako babesarekin, lan-prozedurekin, kontsignazioarekin, prestakuntzarekin, langileen baimenarekin eta enpresa-jardueren koordinazioarekin erlazionatutako indarguneak, gabeziak, hobekuntzarako beharrak eta balizko ez-betetzeak identifikatzeko aukera ematen duen autotxekeatze-galdetegi bat proposatzen da.
Txostenaren helburua ez da langile eskudunek egindako ebaluazio tekniko espezifikoa edo arauzko egiaztapenak ordeztea, arrisku elektrikoaren kudeaketa egokia bermatzeko enpresan egiaztatu beharko liratekeen gutxieneko alderdiei buruzko ikuspegi ordenatu eta praktikoa eskaintzea baizik.
3. [bookmark: _Toc232409468]Helburuak
Helburu orokorra, autodiagnostikorako galdetegi baten bidez, arrisku elektrikoaren kudeaketari dagokionez enpresak duen egokitasun-maila ebaluatzea da, betetze-maila prebentiboa identifikatzeko, hobetzeko eremuak hautemateko eta neurri zuzentzaileak hartzea bideratzeko.
4. [bookmark: _Toc232409469]Metodologia
Erabilitako metodologia autotxekeatze-eredu egituratu batean oinarritzen da, arrisku elektrikoaren kudeaketari buruzko gai-blokeetan antolatutako galderen bidez, ekainaren 8ko 614/2001 Errege Dekretua oinarri hartuta. Galdera bakoitzak enpresaren sistema prebentiboaren alderdi zehatz bat baloratzeko aukera ematen du, dagoen egokitasun-mailaren ikuspegi orokorra lortzeko.
Erantzunak sailkapen hau kontuan hartuta antolatzen dira:
	Erantzuna
	Esanahia  
	Ponderazioa

	Bai
	Enpresak baldintza egoki betetzen du edo behar adina ebidentzia du.
	1

	Partzialki
	Baldintza ez da osorik betetzen, ez da sistematikoa edo ebidentzia eskasekin betetzen da.
	0.5

	Ez
	Enpresak ez du baldintza betetzen edo ez du ebidentziarik.
	0



Azken analisiari esker, enpresaren betetze-maila hainbat mailatan sailkatu ahal izango da, adibidez:
	Emaitza
	Betetze-maila

	10
	OSOA

	7,5-9,5
	AURRERATUA

	5,5-7,5
	TARTEKOA

	2,5-5,5
	ESKASA

	0 - 2,5
	KRITIKOA



Emaitza kuantitatiboaz gain, metodologiak erantzunen interpretazio kualitatiboa ere jaso behar du, batez ere kritikotzat jotzen diren gaietan. Adibidez, arrisku-ebaluaziorik ez izatea, ekipoen hautaketa desegokia, prestakuntza falta, jarraibiderik ez izatea, baita beste alderdi batzuk ere.
5. [bookmark: _Toc232409470]Irismena
Txosten hau laneko esparruko arrisku elektrikoaren kudeaketa prebentiboan bakarrik zentratzen da, enpresaren laneko arriskuen prebentzio-sistema orokorraren barruan.
Irismenak barne hartzen du enpresak energia elektrikoaren presentzia duten instalazio, ekipo, erreminta, lan edo guneen ondoriozko arriskuak egoki identifikatzen, ebaluatzen eta kontrolatzen dituen baloratzeko aukera ematen duten alderdien azterketa, kontaktu elektrikoen, arku elektrikoen, sute, leherketa, erredura edo arrisku elektrikoari lotutako beste kalte batzuen aurrean langileak babesteko helburuarekin.
6. [bookmark: _Toc232409471]Aplikatu beharreko araudi nazionala
Lanean arrisku elektrikoaren kudeaketa prebentiboarekin erlazionatutako arriskuei buruzko araudi eta legeria espezifiko gisa, hau dugu:
· 614/2001 ERREGE DEKRETUA, ekainaren 8koa, langileak arrisku elektrikoaren aurrean babesteko osasun eta segurtasunerako gutxieneko xedapenei buruzkoa.
7. [bookmark: _Toc232409472]Galdetegia
Laneko esparruko arrisku elektrikoaren kudeaketa prebentiboari buruzko oinarrizko autodiagnostiko-galdetegia hau da, bertan adierazitako erantzunekin:
	ID
	Kontroleko itema

	Emaitza

	Ponderazioa


	1
	Instalazio eta ekipo guztietan arrisku elektrikoaren ebaluazio espezifikoa egin da.
	
	

	2
	Kaltetutako langileei arrisku elektriko espezifikoei eta neurri prebentiboei buruzko informazioa eta prestakuntza eman zaie.
	
	

	3
	Aldizka egiaztatzen dira isolamendua, lurraren jarraipena, diferentzialak, babesak eta ebaketa-gailuak.
	
	

	4
	Lan elektrikoak egiten diren guneek hesiak, kartelak eta arrisku elektrikoaren seinaleztapena dituzte, 485/1997 EDren arabera.
	
	

	5
	Kontsignazio elektrikoaren prozedura barne-segurtasun xedapen (DIS) batean dokumentatuta dago, eta eragindako langileei jakinarazi zaie.
	
	

	6
	Lan elektrikoetan ari diren langileek prestakuntza egiaztatu eta eguneratua dute.
	
	

	7
	Langile bakoitza idatziz baimenduta dago bere mailako (behekoa, kualifikatua, baimendua) zeregin elektriko espezifikoak egiteko.	
	
	

	8
	2016/425 (EB) Erregelamenduaren arabera egiaztatutako NBE dielektrikoak erabiltzen dira.
	
	

	9
	Elektrokuzioaren aurrean jarduteko idatzitako prozedurak daude, izendatutako langileentzako prestakuntza espezifikoarekin.
	
	

	10
	Lehen laguntzako ekipoak (botikina, manta isolatzailea, desfibriladorea, dagokionean) eskuragarri eta seinaleztatuta daude.
	
	

	11
	Lan elektrikoetako zereginak esleitzean, emakumeen eta gizonen baldintzak aintzat hartuta hartzen da kontuan genero-ikuspegia.
	
	



8. [bookmark: _Toc232409473]Emaitzak
Hona hemen lortutako emaitzak:
EMAITZEN LABURPENA
	EMAITZA

	ZK.


	BAI
	

	PARTZIALKI 
	

	EZ
	

	E/A 
	





Ezarritako metodologiaren arabera, hau da lortutako betetze-maila:

 
8.1. [bookmark: _Toc232409474]Partzialki betetzen diren itemak
Jarraian jasotzen diren itemak partzialki betetzen ari dira, eta, beraz, berrikusi egin behar dira erabateko betetzea lortzeko:
·  “Emaitza” atalean “Partzialki” gisa sailkatutako itemak sartzea.
8.2. [bookmark: _Toc232409475]Betetzen ez diren itemak
Jarraian jasotzen diren itemak ez dira betetzen, eta, beraz, berrikusi egin behar dira erabateko betetzea lortzeko:
·  “Emaitza” atalean “Ez” gisa sailkatutako itemak sartzea.
9. [bookmark: _Toc232409476]Ondorioak
Arrisku elektrikoari buruzko autodiagnostikoak enpresak, laneko arriskuen prebentzio-sistemaren barruan, arrisku honen identifikazioari, ebaluazioari, kontrolari eta jarraipenari dagokionez duen egokitasun-mailaren hasierako ikuspegia eskaintzen du.
Arrisku elektrikoa ebaluatu behar da langileak kontaktu elektriko, arku elektriko, erredura, sute, leherketa edo deskarga baten ondoriozko erorketen mende jar ditzaketen instalazio, ekipo, erreminta, makina, koadro elektriko, tentsiopeko lan, inguruko lan edo mantentze-zereginak daudenean.
Kudeaketa egokiak arriskua ezabatzeari, instalazioen deskonexioari, kontsignazioari, mantentze prebentiboari, seinaleztapenari, sarbideen mugaketari eta lan-prozedura seguruen aplikazioari lehentasuna ematea eskatzen du, batez ere langile baimendu edo kualifikatuek esku hartzen dutenean.
Galdetegiaren emaitzek balizko gabeziak antzemateko aukera ematen dute, hala nola ebaluazio espezifikorik eza, kontsignazio-prozeduren falta, langile baimendu gabeek egindako lanak, mantentze eskasa, babes elektriko desegokiak, seinaleztapen eskasa edo prestakuntza-gabeziak.
Gabezia horiek aztertu egin behar dira, eta, hala dagokionean, enpresaren prebentzio-plangintzan txertatu, ekintza zuzentzaileen bidez, arduradunak esleituz, epeak zehaztuz eta horien ezarpenaren jarraipena eginez.
Ondorioz, arrisku elektrikoaren kudeaketa eraginkorrak istripu larriak prebenitzen, langileen segurtasuna eta osasuna babesten, instalazio eta ekipoen kontrola hobetzen eta enpresaren betetze prebentiboa indartzen laguntzen du. Laguntzako erreferentziak.
10. [bookmark: _Toc232409477]Laguntzako erreferentziak

Esteka hauetan erreferentziazko eta laguntzako informazioa eta dokumentazioa aurkituko duzu:
· INSST – Arrisku elektrikoa.
Gogoratu

	· Arrisku elektrikoaren ebaluazio espezifikoa egin behar da kontaktu zuzen, zeharkako kontaktu, tentsiopeko lan, tentsiogabeko lan, inguruko lan, elektrizitate estatiko, indukzio edo giro-deskargen esposizioa egon daitekeen instalazio, ekipo, erreminta, lan eta guneetan.
· Arrisku elektrikoaren ebaluazioak koadro elektrikoen kokapena, arrisku-guneak, eskuragarri dauden eskema edo diagrama elektrikoak eta aplikagarri diren neurri prebentiboak jaso beharko lituzke.
· Eragindako langileek euren lanpostuko arrisku elektriko espezifikoei eta aplikatu behar dituzten neurri prebentiboei buruzko informazioa eta prestakuntza jaso behar dituzte.
· Instalazio elektrikoek aplikagarri diren arauzko preskripzioak bete behar dituzte, bai behe tentsioan bai goi tentsioan, dagokionaren arabera.
· Meatzeen segurtasunaren eremuaren barruan dauden zentroetan, instalazio elektrikoek Meatzeen Segurtasunerako Oinarrizko Arauen Erregelamendu Orokorraren preskripzio espezifikoak eta bere argibide tekniko osagarriak ere bete behar dituzte.
· Aldizka egiaztatu behar dira isolamendua, lurraren jarraipena, diferentzialak, babesak, ebaketa-gailuak eta segurtasun elektrikoko gainerako funtsezko elementuak.
· Lan elektrikoak egiten diren guneek hesiak, kartelak eta arrisku elektrikoaren seinaleztapena izan behar dituzte, dagokionean.
· Tentsiogabeko lanak hasi aurretik, segurtasuneko oinarrizko arauak aplikatu behar dira: deskonektatu, balizko berrelikadura oro prebenitu, tentsiorik ez dagoela egiaztatu, lurrera konektatu eta dagokionean zirkuitulaburrean jarri, eta hurbileko tentsiopeko elementuen aurrean babestu.
· Kontsignazio elektrikoaren prozedura dokumentatuta eta eragindako langileei jakinarazita egon behar da.
· Tentsiogabeko lanak seinaleztatu eta mugatu behar dira, ustekabeko berkonexioak edo baimendu gabeko langileen sarbidea saihesteko.
· Tentsiopeko lanak justifikatuta eta baimenduta daudenean, hornidura eten ezin denean edo baldintza teknikoek hala eskatzen dutenean bakarrik egin behar dira.
· Tentsiopeko lanak egiten dituzten pertsonek instalazio eta zeregin motarako prestakuntza, kualifikazioa, baimena eta egiaztapen espezifikoa izan behar dituzte.
· Lanabes isolatzaileak, egiaztatutako ekipoak eta tentsio-mailarako eta lan motarako egokiak diren norbera babesteko ekipo dielektrikoak erabili behar dira.
· Tentsiopeko lanetan pertsona arduradun edo talde-buru bat izendatu behar da, kontrol bisuala, komunikazioa eta gainbegiratze egokia ezarriz gauzatzean zehar.
· Arrisku elektrikoaren gunea mugatu egin behar da, tentsio nominalaren eta aplikagarri diren segurtasun-distantzien arabera.
· Hesi fisikoak, babesgarriak, pantailak edo seinaleztapena ezarri behar dira, atal aktiboetara ustekabean hurbiltzea eragozteko.
· Tentsiopeko atalen inguruan lanak egiten dituzten langileek prestatuta eta baimenduta egon behar dute, instalazio elektrikoan zuzenean esku hartzen ez badute ere.
· Dagokionean, lan elektrikorako baimena edo idatzizko baimena izan behar da, eragindako guneen identifikazioarekin, neurri prebentiboekin eta gainbegiraketa arduradunarekin.
· Instalazio eta ekipo elektrikoen mantentze prebentiborako programa bat eduki behar da.
· Mantentze prebentiboak isolamendurako eta lurrera konektatzeko probak, babes diferentzialen egiaztapena, garbiketa, konexioen estutzea eta hondatutako kable, babes edo osagaien ordezpena jaso beharko lituzke.
· Ikuskapen-, berrikuspen- eta mantentze-lanen emaitzak erregistratu eta gorde egin behar dira, dokumentazio prebentiboaren zati gisa.
· Lan elektrikoak egiten dituzten langileek kontsignazio, maniobra, ebaketa, lurrera konektatze, tentsiopeko edo inguruko lan eta elektrokuzioaren aurreko lehen laguntzei buruzko prestakuntza egiaztatu eta eguneratua izan behar dute.
· Langile bakoitza idatziz baimenduta egon behar da bere gaikuntza-mailari dagozkion zeregin elektriko espezifikoak egiteko.
· Prestakuntza, praktika, baimen eta barne edo kanpo egiaztapenen erregistroak gorde behar dira.
· Norbera babesteko ekipo dielektriko egoki eta egiaztatuak erabili behar dira, hala nola eskularru isolatzaileak, oinetako isolatzaileak, pantailadun kaskoa, aurpegi-babesa, alfonbra edo eserleku isolatzailea eta lanabes isolatuak, dagokionean.
· Babes kolektiboek, arriskuaren arabera, hesiak, babesgarriak, lurreratzeak, gailu diferentzialak, ebaketa-gailuak eta arrisku elektrikoaren seinaleztapen iraunkorra jaso behar dituzte.
· Norbera babesteko ekipoak eta lanabes isolatzaileak erabilera bakoitzaren aurretik berrikusi behar dira, eta narriadura, iraungitzea edo ahalmen isolatzaileen galera aurkezten badute ordeztu.
· Idatzitako jarduketa-prozedurak egon behar dira istripu elektriko, elektrokuzio, arku elektriko, sute elektriko edo tentsiopeko atalekiko kontaktuaren aurrean.
· Izendatutako langileek istripu elektrikoaren kasuan jarduteko eta lehen laguntzei buruzko prestakuntza espezifikoa jaso behar dute.
· Lehen laguntzako ekipoak eskuragarri, seinaleztatuta eta dagoen arriskurako egokiak izan behar dute.
· Larrialdi elektrikorako prozedurek lantokiaren larrialdi-plan orokorrarekin bateragarriak izan behar dute.
· Arrisku elektrikoa duten lanetan kanpoko edo azpikontratatutako enpresek esku hartzen dutenean, eskakizun elektriko espezifikoak dituen enpresa-jardueren koordinazioa aplikatu behar da.
· Koordinazioak eragindako instalazioei, arrisku-guneei, baimendutako lanei, kontsignazioei, baimenei, babes-ekipoei, larrialdiei eta pertsona arduradunei buruzko informazioa jaso behar du.
· Zuzendaritza fakultatiboak, enpresak edo ardura teknikoa duen pertsonak aldizka egiaztatu behar du arrisku elektrikoaren aurkako neurri prebentiboen betetzea.
· Instalazio, ekipo, prozedura edo lan elektrikoetan antzemandako gabeziak prebentzio-plangintzaren barruan zuzendu eta dokumentatu behar dira.
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