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1. [bookmark: _Toc232407381]Enpresaren datuak
Jarraian, autodiagnostikoa egin den enpresaren eta lantokiaren oinarrizko datuak jasotzen dira:
	Enpresa:
	 

	Helbidea:
	 

	Lantokia:
	 

	Lantokiko arduraduna:
	 

	Galdetegia egiten duen teknikaria:
	



2. [bookmark: _Toc232407382]Sarrera
Aire zabaleko meatze-ustiategietako lanen garapena funtsezko fasea da lanak segurtasun, egonkortasun eta kontrol prebentiboko baldintza egokietan gauzatzen direla bermatzeko. Banku, ezponda, laneko plataforma, pista, sarbide, ustiapen-fronte, ebaketa-, erauzketa-, karga- eta garraio-eragiketak diseinatzeko moduak eragin zuzena du langileen segurtasunean, ustiapenaren egonkortasunean eta istripu larrien prebentzioan.
Aire zabaleko ustiategiek, luizien, masen higiduraren, materialen erorketen, makineriaren iraulketen, harrapaketen, talken, ezponden ezegonkortasunaren, ur-metaketen, hauts-sorreraren, linea elektrikoen inguruko lanen, ibilgailuen zirkulazioaren eta arrisku-guneetako langileen presentziaren ondoriozko arrisku espezifikoak dituzte. Horregatik, funtsezkoa da lanak diseinu tekniko egokiaren arabera gauzatzea, prozedura zehatzekin, sarbideen kontrolarekin, pisten eta plataformen mantentzearekin, fronteen azterketekin eta laneko benetako baldintzetara egokitutako neurri prebentiboen aplikazioarekin.
Testuinguru horretan, zuzendaritza fakultatiboak funtsezko eginkizuna betetzen du lanen definizioan, gainbegiraketan eta kontrolean, batez ere ustiapenaren diseinuari, bankuen altuera eta ezponda, bermen osaera, ebaketa, zulaketa, erauzketa, saneamendu, isurbide, karga, garraio, isurketa, trafiko-erregulazio, makineria-mantentze eta laneko baldintza berezien kontrolaren plangintzari dagokienez.
Txosten hau enpresek aire zabaleko ustiategi eta lanetako lanen garapen seguruari dagokionez duten betetze-maila eta heldutasun prebentiboa modu egituratuan ebaluatu ahal izateko laneko arriskuen prebentzioaren arloko autodiagnostikorako tresna baten barruan sartzen da.
Horretarako, ustiapenaren diseinuarekin, banku eta ezpondekin, bermekin, laneko plataformekin, pista eta sarbideekin, ebaketa, zulaketa, erauzketa eta ebaketa eragiketekin, saneamenduarekin, isurbideekin, makineria mugikorrarekin, karga eta garraioarekin, isurketekin, trafiko-erregulazioarekin, aparkalekuarekin, langileen garraioarekin, makinen mantentzearekin eta langileen zirkulazioarekin erlazionatutako indarguneak, gabeziak, hobekuntzarako beharrak eta balizko ez-betetzeak identifikatzeko aukera ematen duen autotxekeatze-galdetegi bat proposatzen da.
Txostenaren helburua ez da ustiapen-proiektua, barne-segurtasun xedapenak edo zuzendaritza fakultatiboaren edo meatze-agintaritzaren jarduketa ordeztea, lanen garapen segurua eta langileen segurtasun eta osasunaren babes egokia bermatzeko egiaztatu beharko liratekeen gutxieneko alderdiei buruzko ikuspegi ordenatu eta praktiko bat eskaintzea baizik.
3. [bookmark: _Toc232407383]Helburuak
Helburu orokorra, autodiagnostikorako galdetegi baten bidez, aire zabaleko meatze-ustiategietako lanen garapenari dagokionez enpresa-kudeaketaren egokitasun-maila ebaluatzea da, betetze-maila prebentiboa identifikatzeko, hobetzeko eremuak hautemateko eta neurri zuzentzaileak hartzea bideratzeko.
4. [bookmark: _Toc232407384]Metodologia
Erabilitako metodologia autotxekeatze-eredu egituratu batean oinarritzen da, lanen garapenari buruzko gai-blokeetan antolatutako galderen bidez, Meatzeen Segurtasunerako Oinarrizko Arauen Erregelamendu Orokorraren 07.1.03 Argibide Tekniko Osagarriaren arabera. Galdera bakoitzak enpresaren sistema prebentiboaren alderdi zehatz bat baloratzeko aukera ematen du, dagoen egokitasun-mailaren ikuspegi orokorra lortzeko.
Erantzunak sailkapen hau kontuan hartuta antolatzen dira:
	Erantzuna
	Esanahia
	Ponderazioa

	Bai
	Enpresak baldintza egoki betetzen du edo behar adina ebidentzia du.
	1

	Partzialki
	Baldintza ez da osorik betetzen, ez da sistematikoa edo ebidentzia eskasekin betetzen da.
	0.5

	Ez
	Enpresak ez du baldintza betetzen edo ez du ebidentziarik.
	0



Azken analisiari esker, enpresaren betetze-maila hainbat mailatan sailkatu ahal izango da, adibidez:
	Emaitza
	Betetze-maila

	10
	OSOA

	7,5-9,5
	AURRERATUA

	5,5-7,5
	TARTEKOA

	2,5-5,5
	ESKASA

	0 - 2,5
	KRITIKOA



Emaitza kuantitatiboaz gain, metodologiak erantzunen interpretazio kualitatiboa ere jaso behar du, batez ere kritikotzat jotzen diren gaietan.
5. [bookmark: _Toc232407385]Irismena
Txosten hau meatze-segurtasunari buruzko araudiaren aplikazio-eremuan sartutako aire zabaleko ustiategi eta lanetako lanen garapenaren kudeaketa prebentiboan bakarrik zentratzen da.
Irismenak barne hartzen du enpresak ustiapen-lanak egoki diseinatzen, gauzatzen, mantentzen eta kontrolatzen dituen baloratzeko aukera ematen duten alderdien azterketa, banku-altuera, ezponda-inklinazio, berma-osaera, laneko plataforma, pista, sarbide, ebaketa, zulaketa, erauzketa, saneamendu, isurbide, makineria mugikor, karga, garraio, isurketa, ibilgailuen zirkulazio eta langileen lekualdatzea kontuan hartuta.
Nabarmentzekoa da autodiagnostiko hau meatze-ustiategietan bakarrik aplikatzen dela.
6. [bookmark: _Toc232407386]Aplikatu beharreko araudi nazionala
Meatze-ustiategietako lanen garapenari buruzko araudi eta legeria espezifiko gisa, hau dugu:
· 1990eko apirilaren 16ko Agindua, Meatzeen Segurtasunerako Oinarrizko Arauen Erregelamendu Orokorraren VII. kapituluko Argibide Tekniko Osagarriak onartzen dituena - ITC 07.1.03 Lanen garapena.
7. [bookmark: _Toc232407387]Galdetegia
Laneko esparruko lanen garapenari buruzko oinarrizko autodiagnostiko-galdetegia hau da, bertan adierazitako erantzunekin:
	ID
	Kontroleko itema

	Emaitza

	Ponderazioa


	1
	Ustiategiaren diseinuak bankuen altuerak eta amaierako eta laneko ezponden inklinazioak zehazten ditu, luizi edo masen higiduren ondoriozko arriskuak minimizatzeko.
	
	

	2
	Bankuen eta ezponden altuerek erabilitako erauzketa-metodoaren arabera ezarritako mugak eta baldintzak betetzen dituzte: lehergailuak, bloke-erauzketa, hondeaketa mekanikoa/eskuzkoa edo ustiapen mistoa.
	
	

	3
	Ustiapena mailaka egiten da, bankuak osatuz, materialaren lodierak onartutako gehienezko altuera gainditzen duenean, laneko guneetara edo beheragoko pistetara materialen erorketa saihesteko segurtasun-berma egokiak utziz.
	
	

	4
	Laneko plataformek nahikoa zabalera dute makineriaren maniobra segururako, bankuaren ertzetik gutxieneko distantzia gordetzen dute, eta gainazal erregularra, drainatze eraginkorra, garbiketa egokia dituzte, eta argiztapena gaueko jarduera dagoenean.
	
	

	5
	Pistak eta sarbideak zirkulazio segurua bermatzeko moduan diseinatu, eraiki, seinaleztatu eta mantentzen dira, zabalerak, aldapak, kurbak, bazterbideak, drainatzea, ikusgaitasuna, bide-zabalguneak eta erorketen edo luizien aurkako babesa kontuan hartuta.
	
	

	6
	Ebaketa-eragiketak ustiapen-proiektuan edo, dagokionean, proiektu espezifiko batean jasota daude, fronteen egonkortasuna, drainatzeak, babes-kanalak eta ustiapenaren segurtasun-bermak bermatuz.
	
	

	7
	Zulaketa-lanak zuzendaritza fakultatiboak diseinatutako proiektu-eredu baten arabera egiten dira, modu egonkorrean kokatuta, blokeatuta edo balaztatuta dauden ekipo egiaztatuekin, eta laneko eremua eta zulatu beharreko materiala ezagutzen dituzten operadoreekin.
	
	

	8
	Blokeen erauzketa eta ebaketa eragiketak proiektu-eredu baten arabera egiten dira, ekipo egonkor eta egiaztatuekin, langileen presentziaren kontrolarekin, arrakalen egiaztapenarekin eta arrisku-guneetan kanpoko langileen egonaldia debekatuta egonik.
	
	

	9
	Etenaldi, euri, izotzaldi, elur-jasa, luizi garrantzitsu edo leherketen ondoren, langile eskudunek eta baliabide egokiekin, ustiapen-fronteen ikuskapenak eta saneamenduak egiten dituzte.
	
	

	10
	Ustiategiak isurbide-, drainatze-, maila freatikoaren kontrol-, babes-kanal- eta plaza eta plataformetako uren ebakuazio-neurriak ditu, urak ezponden egonkortasunari edo ustiapen-metodoari eragin diezaiokeenean.
	
	

	11
	Makineria mugikorraren lana, eta karga, garraio, isurketa, aparkatze eta zirkulazio eragiketak prozedura seguruen arabera egiten dira, trafiko-erregulazioarekin, seinaleztapenarekin, maniobren kontrolarekin, jarduera-guneetan egoteko debekuarekin eta iraulketa, harrapaketa edo materialen erorketaren aurkako neurriekin.
	
	

	12
	Operadoreek, gidariek, ibilgailuek eta makinek baimen, prestakuntza, berrikuspen, mantentze, erabilera-eskuliburu, erregistro, konponketa seguru, atoi, ekipoen garraio, langileen zirkulazio, hautsaren prebentzio eta airezko linea elektrikoen inguruko lanei buruzko eskakizunak betetzen dituzte.
	
	

	13
	Ustiategien antolaketan eta garapenean, emakumeek eta gizonek benetan egiten dituzten zereginak, baita esposizio-desberdintasun posibleak, prestakuntza, baimena, arriskuen komunikazioa, NBEen egokitasuna, osasun-zaintza eta prebentzio-plangintzan parte-hartzea ere kontuan hartuta txertatu da genero-ikuspegia.
	
	


8. [bookmark: _Toc232407388]Emaitzak
Hona hemen lortutako emaitzak:
EMAITZEN LABURPENA
	EMAITZA

	ZK.


	BAI
	

	PARTZIALKI
	

	EZ
	

	E/A
	





Ezarritako metodologiaren arabera, hau da lortutako betetze-maila:

 
8.1. [bookmark: _Toc232407389]Partzialki betetzen diren itemak
Jarraian jasotzen diren itemak partzialki betetzen ari dira, eta, beraz, berrikusi egin behar dira erabateko betetzea lortzeko:
· “Emaitza” atalean “Partzialki” gisa sailkatutako itemak sartzea.
8.2. [bookmark: _Toc232407390]Betetzen ez diren itemak
Jarraian jasotzen diren itemak ez dira betetzen, eta, beraz, berrikusi egin behar dira erabateko betetzea lortzeko:
· “Emaitza” atalean “Ez” gisa sailkatutako itemak sartzea.
9. [bookmark: _Toc232407391]Ondorioak
Lanen garapenari buruzko autodiagnostikoak enpresak, aire zabaleko ustiategi eta lanen diseinuari, gauzatzeari, mantentzeari eta kontrolari dagokionez duen egokitasun-mailaren hasierako ikuspegia eskaintzen du.
Lanen garapen seguruak ustiategia behar bezala diseinatuta egotea eskatzen du, bankuen altuera, ezponden inklinazioa, bermen osaera, fronteen egonkortasuna, plataforma, pista eta sarbideen zabalera eta kontserbazioa, baita makineria, ibilgailu eta langileen zirkulazioaren benetako baldintzak ere kontuan hartuta.
Kudeaketa egokiak ebaketa, zulaketa, erauzketa, mozketa, saneamendu, isurbide, karga, garraio, isurketa eta makineriaren mantentze-eragiketak zehaztutako irizpide teknikoen, prozedura seguruen eta barne-segurtasun xedapenen arabera eta, dagokionean, zuzendaritza fakultatiboaren gainbegiradapean egitea eskatzen du.
Galdetegiaren emaitzek balizko gabeziak antzemateko aukera ematen dute, hala nola bankuen gehienezko altuerak ez betetzea, segurtasun-bermarik ez izatea, plataforma eskasak edo hondatuak, mantentze egokirik gabeko pistak, drainatze-falta, seinaleztapen eskasa, makineriaren jarduera-guneetan langileak egotea, trafiko-erregulaziorik ez izatea edo ibilgailu eta makinen berrikuspen- eta mantentze-lanetan gabeziak izatea.
Gabezia horiek luizi, masen higidura, materialen erorketa, iraulketa, harrapaketa, talka, harrapaketa, hautsarekiko esposizio, kontaktu elektriko edo karga, garraio, isurketa edo ekipoen konponketa eragiketetako istripuen arriskua areagotu dezakete.
Gabezia horiek aztertu egin behar dira, eta, hala dagokionean, enpresaren prebentzio-plangintzan txertatu, ekintza zuzentzaileen bidez, arduradunak esleituz, epeak zehaztuz eta horien ezarpenaren jarraipena eginez.
Ondorioz, lanen garapenaren kudeaketa eraginkorrak zuzenean laguntzen du ustiapenaren egonkortasuna hobetzen, makineriari eta zirkulazioari lotutako arriskuak murrizten, istripu larriak prebenitzen eta aire zabaleko ustiategi eta lanetako langileen segurtasun eta osasunaren babes handiagoa bermatzen.
10. [bookmark: _Toc232407392]Laguntzako erreferentziak
Esteka hauetan erreferentziazko eta laguntzako informazioa eta dokumentazioa aurkituko duzu:

· Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa - Energia - Meatzaritza INSST - Meatze Segurtasuna
Gogoratu

	· Ustiategiaren diseinuak bankuen altuerak eta amaierako eta laneko ezponden inklinazioak zehaztu behar ditu.
· Altuerak eta ezpondak luizi, masen higidura edo lurraren ezegonkortasunaren ondoriozko arriskuak ahalik eta gehien saihesteko moduan ezarri behar dira.
· Lehergailuak, bloke-erauzketa, hondeaketa mekanikoa, eskuzko hondeaketa edo ustiapen mistoa egiten den ustiategietan, lan-sistema bakoitzari dagozkion irizpide espezifikoak aplikatu behar dira.
· Ez dira onartu behar ezponda alderantzikatuak, ezta fronteen egonkortasuna arriskuan jar dezaketen ustiapen-metodoak ere.
· Zenbait muga gainditu behar direnean, justifikazio teknikoa eta meatze-agintaritza eskudunaren baimena behar dira.
· Erauzi beharreko materialaren lodierak onartutako gehienezko altuera gainditzen duenean ustiapena mailaka egin behar da, bankuak osatuz.
· Bankuka egindako ustiapena beherantz garatu behar da.
· Segurtasun-bermak utzi behar dira, aurpegi aktibo edo inaktiboetako balizko luiziek laneko guneak, pistak edo beheragoko mailak jo ez ditzaten.
· Berma definitiboak azterlan teknikoaren bidez justifikatuta egon behar dira, dagokionean.
· Ibilgailuen zirkulaziorako bermak pistei eskatzen zaizkien baldintzak bete behar dituzte.
· Banku, fronte eta ezponden egonkortasuna etengabe berrikusi behar da, lanen bilakaeraren arabera.
· Laneko plataformek pala, bolkete eta gainerako makinen maniobra segurua ahalbidetzeko nahikoa zabalera izan behar dute.
· Lanaren ohiko garapenean, makineria bankuaren ertzetik distantzia seguruan egon behar da.
· Iraulketa- edo erorketa-arriskua dagoenean, laneko ohiko baldintzetan gaindiezinak diren topeak edo hesiak jarri behar dira.
· Plataformen gainazalak erregularra, egonkorra eta ekipoen zirkulazio eta maniobrarako egokia izan behar du.
· Plataformek urmaelak, lur bigunak, gurpil-arrastoak edo egonkortasun-galera saihesteko isurbide eraginkorra izan behar dute.
· Libre geratutako harriak, eroritako materialak, oztopoak eta makineriaren edo langileen segurtasunari eragin diezaioketen elementuak kendu egin behar dira.
· Gaueko lanetan, plataformek egiten diren eragiketetarako argiztapen egokia izan behar dute.
· Pistak eta sarbideak bertatik zirkulatuko duten ibilgailuak eta aurreikusitako zirkulazio-intentsitatea kontuan hartuta diseinatu behar dira.
· Pisten eta sarbideen zabalerak zirkulazio segurua ahalbidetzeko behar adinakoa izan behar du.
· Luzetarako aldapak eta zeharkakoak ibilgailuen eta garraiatutako kargen ezaugarrietara egokitu behar dira.
· Kurbek ibilgailuen igarobide segurua ahalbidetu behar dute, maniobra arriskutsurik gabe.
· Peralte alderantzikatuak, goraguneak, ikusgaitasun falta eta egonkortasuna edo balaztatzea arriskuan jar dezaketen trazadurak saihestu behar dira.
· Erortzeko edo iraultzeko arriskua dagoenean, pistaren ertza balizatuta egon behar da eta, dagokionean, topeen edo hesien bidez babestuta.
· Errei bakarreko pistetan bide-zabalgune egokiak egon behar dira, ibilgailuen gurutzaketa gerta daitekeenean.
· Pistak eta sarbideak modu sistematikoan eta aldizka mantendu behar dira.
· Drainatzeak, kanalak eta ibiltze-gainazalak kontserbatu eta garbitu egin behar dira.
· Eguraldi lehorrarekin, ikusgaitasuna mugatu dezakeen hauts-igorpena murrizteko neurriak hartu behar dira.
· Trafiko- eta segurtasun-seinaleak ikusgai, ulergarri eta egoera onean eduki behar dira.
· Ebaketa-eragiketa ustiapen-proiektuan jasota egon behar da.
· Ebaketa ustiapenaren aurretikoa eta independentea denean, proiektu espezifikoa izan behar du, dagokionean.
· Ebaketa-fronteak ahalik eta egonkorren mantendu behar dira, batez ere lanak eteten direnean.
· Uren eraginaren aurkako neurriak hartu behar dira, hala nola babes-kanalak eta drainatzeak.
· Ebaketaren barrenaren eta ustiapen-frontearen buruaren artean, nahikoa segurtasun-berma egon behar da.
· Estaldurako materiala eragiketa bereizi baten bidez kentzen ez denean, ustiapenaren diseinuan eta sisteman integratu behar da.
· Lehergaien kargarako zulaketa zuzendaritza fakultatiboak diseinatutako proiektu-eredu baten arabera egin behar da.
· Zulaketa-proiektuak fronte saneatuak lortzera eta oinen leherketen edo bigarren mailako zatiketaren beharra murriztera bideratu behar du.
· Zulaketa-ekipoaren operadoreak laneko eremua, bere baldintzatzaileak eta zulatu beharreko materialaren ezaugarriak ezagutu behar ditu.
· Zulaketa-ekipoa posizio egonkorrean jarri behar da, beharrezkoa denean aldapak edo gainazal irristakorrak zuzenduz.
· Ekipoa balaztatuta edo blokeatuta egon behar da, zulaketan zehar lekualdaketak saihesteko.
· Zulaketa-ekipoek egiaztatuta egon behar dute eta ezarritako muntaia-, erabilera- eta mantentze-baldintzen arabera erabili behar dira.
· Konpresoreak kokapen seguruetan jarri behar dira, irristatze-arriskurik gabe.
· Bloke-erauzketa eta -ebaketa eragiketak zuzendaritza fakultatiboak diseinatutako proiektu-eredu baten arabera egin behar dira.
· Operadoreak ebaki beharreko materialaren ezaugarriak eta laneko eremuaren baldintzatzaileak ezagutu behar ditu.
· Ebaketa-ekipoak eta bere osagarriak modu egonkorrean eta beste instalazio batzuen eraginetik kanpo jarri behar dira.
· Blokeen eraisketa ezin da eragiketaren arduradunaren agindu zehatzik gabe egin.
· Eraisketaren aurretik arrisku-gunean langilerik ez dagoela egiaztatu behar da.
· Ez da onartu behar banku edo blokeen oinean lan egitea, ezta haietara igotzea ere, ikuskatu ez badira eta arrakala arriskutsurik ez dagoela egiaztatu ez bada.
· Beharrezkoa denean, balizko arrakalak hobeto antzemateko gainazalak garbitu behar dira.
· Debekatu egin behar da eragiketatik kanpoko langileak pala kargatzaileen inguruan egotea, blokeak erauzteko prozesuan zehar.
· Etenaldi baten ondoren eta lanak hasi aurretik, ustiapen-fronteak ikuskatu behar dira.
· Ikuskapenak harri-masa ezegonkorrik ez dagoela egiaztatu behar du.
· Gune ezegonkorrak antzematen direnean, lanekin jarraitu aurretik saneatzea agindu behar da.
· Saneatzea langile adituek eta baliabide egokiekin egin behar dute.
· Saneatzea egin behar da euri handiak, izotzaldiak, elur-jasak, luizi garrantzitsuak edo leherketak izan ondoren.
· Ez da onartu behar luizien mende dauden guneetan langileak egotea, segurtasuna berrezarri arte.
· Ustiapena maila freatikotik behera jaisten denean, maila jaisteko neurriak hartu behar dira, ezponden egonkortasunari edo ustiapen-metodoari eragiten badio.
· Urak hondeaketa-ezpondari eragin badiezaioke, maila freatikoaren kontrol-sistemak ezarri behar dira arrisku-puntuetan.
· Uraren presentzia garrantzitsua dagoenean, ezponden drainatze-metodoa zehaztu behar da.
· Fronteak akuifero bat ebakitzen badu, drainatze-neurriak hartu behar dira presio freatikoa murrizteko eta ezegonkortasunak saihesteko.
· Azaleko isurketa-uren sarrera saihestu behar da babes-kanalen edo beste sistema egoki batzuen bidez.
· Laneko plaza eta plataformetan uraren ebakuazio naturala edo horren bilketa, biltegiratzea eta ponpaketa aurreikusi behar dira.
· Makineria mugikorrak beti bere egonkortasuna bermatzen duten baldintzetan egin behar du lan.
· Banku baten goiko aldean lan egiten duten atzerako hondeamakinek lur sendoan eta horizontalean egon behar dute, eta ezpondarekiko posizio egokian.
· Atzerako hondeamakina kateduna ez denean, gailu egonkortzaileak erabili behar ditu.
· Pala hondeatzaileek, posible den guztietan, frontearekiko posizio perpendikularrean egin behar dute lan.
· Balizko luizien aurrean kazoak edo koilarak palak babesteko moduan jarri behar dira. 
· Makina batek ezponda baten ertzetik hurbil lan egiten duenean, modu seguruan hurbildu behar da, iraulketa eragin dezaketen maniobrak saihestuz.
· Ezpondetako lanak gehienezko aldapa-lerroari jarraituz egin behar dira, erabilitako ekipoari hala badagokio.
· Edozein maniobra hasi aurretik, gidariak edo operadoreak ezarritako abisu- edo seinale-sistemari jarraitu behar dio.
· Maniobrak ibilgailuaren edo makinaren egonkortasuna une oro bermatuz egin behar dira.
· Ikusgaitasun-arazoak edo lekualdatze-arriskua dagoenean segurtasun-neurri espezifikoak hartu behar dira.
· Beharrezkoa denean, maniobrak langile kualifikatuen gidaritzapean eta aurrez ezarritako seinaleen bidez egin behar dira.
· Debekatu egin behar da makineria mugikorraren jarduera-gunean langilerik egotea.
· Kargan zehar, pala eta bolketea frontetik ahalik eta urrunen egon behar dira.
· Karga bolketearen alboko edo atzeko aldetik egin behar da lehentasunez, koilara kabinaren gainetik pasatzea saihestuz.
· Ezin da bolketeen gehienezko karga baimendua gainditu.
· Kutxatik materiala erortzea saihestu behar da, batez ere blokeak garraiatzen direnean.
· Metaketa-piletan luiziak saihesteko neurriak hartu behar dira.
· Zuzendaritza fakultatiboak isurketa-eragiketetarako barne-segurtasuneko xedapen bat ezarri behar du.
· Xedapenak sarbideak, tokia, isurketa-modua eta aplikagarri diren segurtasun-baldintzak adierazi behar ditu.
· Erorketa- edo iraulketa-arriskua dagoenean, laneko baldintza normaletan gaindiezina den tope edo hesi bat erabili behar da.
· Beharrezkoa denean, isurketa pertsona gaitu baten zuzendaritzapean egin behar da.
· Ez dira egin behar antzuen isurketak, ezta material erabilgarrien metaketak ere, ustiapen-fronte, pista edo sarbideen inguruan.
· Ustiapen-fronteen inguruan metaketak daudenean, nahikoa segurtasun-berma eduki behar da.
· Zuzendaritza fakultatiboak trafikoaren erregulazio eta seinaleztapenerako barne-segurtasuneko xedapen bat ezarri behar du.
· Trafikoaren erregulazioa bai enpresaren ibilgailuei bai kanpoko enpresen ibilgailuei aplikatu behar zaie.
· Barne-xedapenak gehienezko abiadurak, lehentasun-arauak, aparkatzeko baldintzak, abisu-sistemak eta, dagokionean, gaueko laneko arauak adierazi behar ditu.
· Erregulazioa bai bide iraunkor edo erdi-iraunkorrei bai ustiapen-tokiei aplikatu behar zaie.
· Toki berri batean lanak hasi aurretik edo toki zahar batean lanak berrabiatu aurretik, zirkulazio-baldintza espezifikoak zehaztu behar dira.
· Ustiategi kanpoko ibilgailuek berariazko baimenarekin bakarrik sartu behar dute, eta zirkulazio- eta jokabide-arauei buruzko informazioa jaso ondoren.
· Seinaleak ikusgai egon behar dute eta interpretatzeko eta mantentzeko errazak izan behar dira, eta haien kokapena justifikatzen duten baldintzak irauten duten bitartean mantendu behar dira.
· Hainbat enpresak bide komunak erabiltzen dituztenean, trafiko- eta seinaleztapen-arau koordinatuak ezarri behar dira.
· Aparkatze- eta gelditze-baldintzak trafikoaren barne-segurtasun xedapenean arautu behar dira.
· Lana eten edo amaitzean, ibilgailuak eta makinak zirkulazioa edo lanak oztopatzen ez dituzten tokietan gelditu behar dira.
· Aparkatzea lur trinko eta ahalik eta lauenean egin behar da.
· Aurreikusi gabeko lekualdatzeak eragozteko neurriak hartu behar dira.
· Gurpildun ibilgailuek aparkatzeko balazta jarrita eduki behar dute.
· Palen koilarak eta bolketeen kutxak jaitsita geratu behar dira, dagokionean.
· Aldapan dauden lurretan, ibilgailuak ziri edo beste baliabide egoki batzuen bidez segurtatu behar dira.
· Zerbitzutik kanpo dauden ibilgailu edo makinak horretarako egokitutako guneetan aparkatu behar dira.
· Zirkulazio-guneetan matxura dela-eta geldiarazitako ekipoak egoki seinaleztatu behar dira.
· Langileen garraiorako ibilgailuek ibilgailu mota horretarako eskatzen diren baldintza teknikoak bete behar dituzte.
· Langileen garraiorako ibilgailuek erraz identifikatzeko modukoak izan behar dute.
· Beharrezkoa denean, abisu akustiko edo optikoak izan behar dituzte.
· Langileek euren garraiorako baimenduta dauden eta egokiak diren ibilgailuak bakarrik erabili behar dituzte.
· Langileen garraiorako berariaz egokituta ez dauden ibilgailuak erabiltzen direnean, zuzendaritza fakultatiboak aurrez ezarritako segurtasun-arauak egon behar dira.
· Meatze-makineria mugikorra 18 urtetik gorako, prestatutako eta baimendutako operadoreek bakarrik erabili behar dute.
· Baimenak makina mota zehatzaren araberakoak izan behar dira, eta dagokionean berritu egin behar dira.
· Ibilgailuen gidariek ibilgailu motaren eta jardueraren arabera eskatzen diren baimenak izan behar dituzte.
· Makinak eta ibilgailuak fabrikatzailearen argibideen eta arauzko xedapenen arabera erabili behar dira.
· Gidariak edo operadoreak ekipoa aztertu behar du txanda bakoitzaren hasieran.
· Antzemandako edozein akats berehala jakinarazi behar da.
· Akatsak baldintza ez-segurua badakar ez da lana hasi behar edo makina edo ibilgailua gelditu egin behar da.
· Makina edo ibilgailu bakoitzak fabrikatzailearen erabilera-eskuliburua izan behar du, gaztelaniaz idatzita eta laneko tokian kontsultagarri.
· Enpresak ibilgailu eta makinen konponketa-, berrikuspen- eta mantentze-programa zehazten duen barne-segurtasuneko xedapen bat izan behar du.
· Berrikuspenak ezarritako irismenarekin eta maiztasunarekin egin behar dira.
· Ibilgailu eta makina bakoitzean egindako esku-hartzeak jasotzen dituen erregistro bat eduki behar da.
· Konponketak eta mantentze-lanak toki seguruan egin behar dira, ekipoa geldiarazita.
· Ustekabean lekualdatu daitezkeen osagaiak blokeatuta edo lotuta geratu behar dira.
· Ez da kutxa, koilara edo altxatutako elementuen azpian lan egin behar, gailu seguruen bidez geldiarazita ez badaude.
· Makineria astuneko pneumatikoen puzketa, aldaketa eta manipulazioa prozedura eta baliabide seguruekin egin behar da.
· Makina goratuen azpiko eragiketak ez dira katuaren menpe bakarrik utzi behar; makina kaltzatuta egon behar da.
· Errepostatzea sute, isurketa eta pizte-iturrien aurkako segurtasun-neurriekin egin behar da.
· Debekatu egin behar da erretzea edo su-garra irekia erabiltzea errepostatzeko edo erregaia biltegiratzeko guneetan.
· Substantzia sukoiak edukiontzi egokietan, identifikatuta eta toki seguruetan biltegiratu behar dira.
· Ibilgailuak eta makinak atoiak eramatean nahikoa neurriko barrak edo kableak erabili behar dira.
· Ezin da atoi-kablea edo -barra lekualdatzeko erabili.
· Ezin dira ibilgailuak kableekin atoian eraman, haien balaztak eta gidatze-organoak erabili ezin badira.
· Kateamendua guztiz fidagarria ez denean, segurtasun-kateak erabili behar dira.
· Ezin da fabrikatzaileak adierazitako atoiaren gehieneko abiadura gainditu.
· Oro har, pista eta sarbideetako atoiaren abiadura murriztua eta segurua izan behar da.
· Langileek ez dute atoi-kable edo -barraren inguruan egon behar.
· Makinak gondoletan kargatzeko edo deskargatzeko eragiketak gune nibelatuetan egin behar dira, arrapala erresistente, ondo kokatu eta finkatuekin.
· Karga egoki finkatu behar da, garraioan zehar lekualdatzeak saihesteko.
· Lan-taldeetakoak ez diren pertsonei instalazio edo laneko guneetarako sarbidea debekatu behar zaie, berariazko baimenik izan ezean.
· Sarbide-debekua ondo ikusten diren kartelen bidez adierazi behar da.
· Langileek kargatutako bolketeetatik distantzia seguruan egon behar dute.
· Makinetarako sarbidea beti estribuetatik egin behar da.
· Debekatuta dago martxan dauden makinetara igotzea edo haietatik jaistea.
· Inork ez du altxatutako bolkete, karga-koilara edo antzeko ekipoen azpian egon behar, egoki segurtatuta ez badaude.
· Langileen laneko guneen arteko zirkulazioa sarbide seguru, erraz eta erabilgarrien bidez egin behar da.
· Oinezko langileen presentzia pista eta lantokietan ezinbesteko gutxienekora mugatu behar da.
· Pistetan, oinezkoek ibilgailuen zirkulazioaren kontrako aldean egon behar dute, eta erraz ikusteko moduan.
· Oinezko bazterbideak daudenean, langileek nahitaez zirkulatu behar dute horietatik.
· Trantsitu-guneen inguruko gaueko lanetan, langileek jantzi islatzaile egokiak eraman behar dituzte.
· Aire zabaleko ustiategi eta instalazioetan, dagozkien hautsaren aurkako gailuak aplikatu behar dira.
· Ez da onartu behar makineria edo ibilgailuak airezko linea elektrikoen azpitik gurutzatzea, berariaz prestatutako puntuetatik izan ezik.
· Linea elektrikoen azpiko gurutzaketek nahikoa aurrerapenarekin seinaleztatuta egon behar dute.
· Gogorarazi behar da debekatuta dagoela linea elektrikoen azpitik zirkulatzea kutxak altxatuta edo tresnak zabalduta dituztenean.
· Linea elektrikoekiko paraleloan dauden pistek segurtasuneko distantziak errespetatu behar dituzte.
· Tentsiopeko linea elektrikoen inguruko guneetan lanak eta makineriaren presentzia murriztu behar dira.
· Linea bat deskonektatzea posible ez denean eta bere inguruan ohiz kanpoko lanak egin behar direnean, barne-segurtasun xedapen bat eta etengabeko gainbegiraketa egon behar dira.
· Harriak apurtzeko perkusio bidezko lanak proiekzioen ondoriozko lesio-arriskua saihestuz egin behar dira.
· Karga-ekipoak jasotze-aparatu gisa erabiltzea barne-segurtasun xedapen espezifiko baten bidez arautu behar da.
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