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1. [bookmark: _Toc232408906]Enpresaren datuak
Jarraian, autodiagnostikoa egin den enpresaren eta lantokiaren oinarrizko datuak jasotzen dira:
	Enpresa:
	 

	Helbidea:
	 

	Lantokia:
	 

	Lantokiko arduraduna:
	 

	Galdetegia egiten duen teknikaria:
	



2. [bookmark: _Toc232408907]Sarrera
Meatzaritzan erabiltzeko produktuen adostasunerako ebaluazioa funtsezko elementua da ustiategietan erabilitako ekipo, aparatu, material, instrumentu eta osagaiek merkaturatu, instalatu, zerbitzuan jarri edo erabili aurretik eskatzen diren segurtasun-eskakizunak betetzen dituztela bermatzeko.
Meatze-eremuan, zenbait produktuk zuzeneko eragina izan dezakete langileen segurtasunean eta osasunean, batez ere makineria, detekzio eta neurketarako ekipo, material elektriko, babes-sistema, atmosfera arriskutsuetan erabilitako ekipo, esfortzupean dauden osagai, lur azpiko lanetarako produktu edo arriskuen kontrolerako fidagarritasun kritikoa duten ekipoen kasuan.
Produktu horien kudeaketa prebentiboak, dagokionean, CE marka, adostasun-adierazpena, ziurtagiriak, homologazioak, espediente teknikoa eta instalazio, erabilera eta mantentze-eskuliburuak dituztela egiaztatzea eskatzen du, baita meatze-ustiategian aurreikusitako erabilerarako egokiak direla egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa ere. Egiaztapen hori bereziki garrantzitsua da produktu berriak eskuratzean nahiz eskakizun nazional espezifikoen edo erabilera eta instalazio baldintza berezien mende dauden ekipoak erabiltzean.
Halaber, produktuen segurtasuna ez da eskuratzearekin edo zerbitzuan jartzearekin amaitzen, bizitza erabilgarri osoan zehar mantendu behar da, egiaztapen, kontrol, kalibrazio, aldizkako alderaketa, berrikuspen dokumentatu eta fabrikatzailearen argibideen betetzearen bidez. Bereziki, langileen segurtasunean eragina duten detekzio eta neurketarako ekipoak funtzionamendu eta zehaztasun-baldintza egokietan mantendu behar dira.
Txosten hau enpresek meatzaritzan erabilitako produktuen adostasunari dagokionez duten betetze-maila eta heldutasun prebentiboa modu egituratuan ebaluatu ahal izateko laneko arriskuen prebentzioaren eta meatze-segurtasunaren arloko autodiagnostikorako tresna baten barruan sartzen da.
Horretarako, eragindako produktuen identifikazioarekin, CE markarekin, adostasun-adierazpenarekin, ziurtapenarekin, homologazioarekin, espediente teknikoarekin, erabilera eta mantentze-eskuliburuekin, aurreikusitako erabilerarako egokitasunarekin, laborategi ofizial akreditatuen esku-hartzearekin, hasierako egiaztapenekin, aldizkako kontrolekin, kalibrazioekin eta egoera bereziei aurre egiteko jarduketekin erlazionatutako indarguneak, gabeziak, hobekuntzarako beharrak eta balizko ez-betetzeak identifikatzeko aukera ematen duen autotxekeatze-galdetegi bat proposatzen da.
Txostenaren helburua ez da adostasun-ebaluazioaren arauzko prozedurak edo organo eskudunen, laborategi ofizial akreditatuen edo meatze-agintaritzaren jarduketa ordeztea, meatzaritzan erabilitako produktuek eskatzen diren segurtasun-baldintzak betetzen dituztela eta bizitza erabilgarrian zehar egoki kudeatzen direla bermatzeko egiaztatu beharko liratekeen gutxieneko alderdiei buruzko ikuspegi ordenatu eta praktiko bat eskaintzea baizik.
3. [bookmark: _Toc232408908]Helburuak
Helburu orokorra, autodiagnostikorako galdetegi baten bidez, ustiategi edo meatze-establezimenduetako meatzaritzarako produktuen adostasun-ebaluazioari dagokionez enpresa-kudeaketaren egokitasun-maila ebaluatzea da, betetze-maila prebentiboa identifikatzeko, hobetzeko eremuak hautemateko eta neurri zuzentzaileak hartzea bideratzeko.
4. [bookmark: _Toc232408909]Metodologia
Erabilitako metodologia autotxekeatze-eredu egituratu batean oinarritzen da, meatzaritzarako produktuen adostasun-ebaluazioari buruzko gai-blokeetan antolatutako galderen bidez, Meatzeen Segurtasunerako Oinarrizko Arauen Erregelamendu Orokorraren 12.1.01 Argibide Tekniko Osagarriaren arabera. Galdera bakoitzak enpresaren sistema prebentiboaren alderdi zehatz bat baloratzeko aukera ematen du, dagoen egokitasun-mailaren ikuspegi orokorra lortzeko.
Erantzunak sailkapen hau kontuan hartuta antolatzen dira:
	Erantzuna
	Esanahia
	Ponderazioa

	Bai
	Enpresak baldintza egoki betetzen du edo behar adina ebidentzia du.
	1

	Partzialki
	Baldintza ez da osorik betetzen, ez da sistematikoa edo ebidentzia eskasekin betetzen da.
	0.5

	Ez
	Enpresak ez du baldintza betetzen edo ez du ebidentziarik.
	0



Azken analisiari esker, enpresaren betetze-maila hainbat mailatan sailkatu ahal izango da, adibidez:
	Emaitza

	Betetze-maila


	10
	OSOA

	7,5-9,5
	AURRERATUA

	5,5-7,5
	TARTEKOA

	2,5-5,5
	ESKASA

	0 - 2,5
	KRITIKOA



Emaitza kuantitatiboaz gain, metodologiak erantzunen interpretazio kualitatiboa ere jaso behar du, batez ere kritikotzat jotzen diren gaietan.
5. [bookmark: _Toc232408910]Irismena
Txosten hau meatze-eremuan erabilitako produktu, ekipo, aparailu, material, instrumentu eta osagaien adostasunaren kudeaketa prebentiboan bakarrik zentratzen da, haien merkaturatze, instalazio, zerbitzuan jartze, erabilera eta mantentzerako ezarritako eskakizunen arabera.
Irismenak barne hartzen du enpresak CE marka, ziurtapen, adostasun-ebaluazio, homologazio edo erabilera eta instalazioko eskakizun nazional espezifikoen mende dauden produktuak zuzen identifikatzen dituen baloratzeko aukera ematen duten alderdien azterketa.
Nabarmentzekoa da autodiagnostiko hau meatze-ustiategietan bakarrik aplikatzen dela.
6. [bookmark: _Toc232408911]Aplikatu beharreko araudi nazionala
Meatze-ustiategietako lanen garapenari buruzko araudi eta legeria espezifiko gisa, hau dugu:
· ITC/1683/2007 Agindua, maiatzaren 29koa, Meatzeen Segurtasunerako Oinarrizko Arauen Erregelamendu Orokorraren 09.0.02, 12.0.01 eta 12.0.02 argibide tekniko osagarriak aldatzen dituena, eta 12.0.04 argibide tekniko osagarria indargabetzen duena.
7. [bookmark: _Toc232408912]Galdetegia
Meatzaritzan erabiltzeko produktuen adostasun-ebaluazioari buruzko oinarrizko autodiagnostiko-galdetegia hau da, bertan adierazitako erantzunekin:

	ID
	Kontroleko itema

	Emaitza

	Ponderazioa


	1
	Enpresak meatzaritzarako zein produktu, ekipo edo materialek behar duten CE marka, ziurtapena, ebaluazioa edo homologazioa identifikatzen du
	
	

	2
	Produktu berriek erabili aurretik eskatzen den adostasun-dokumentazioa dutela egiaztatzen da
	
	

	3
	Hornitutako produktu bakoitzak adostasun-adierazpena du, dagokionean
	
	

	4
	Adostasun-adierazpenak zuzen identifikatzen ditu produktua, fabrikatzailea, aplikatutako arauak, ziurtagiria eta data 
	
	

	5
	Enpresak eskatutako epean espediente teknikoa eta adostasun-dokumentazioa kontserbatzen ditu edo eskura ditzake
	
	

	6
	Azterketa, ziurtapena edo homologazioa behar duten produktuak laborategi edo organo eskudun batek ebaluatu ditu
	
	

	7
	Ekipoak gaztelaniaz idatzitako instalazio, erabilera eta mantentze-eskuliburuarekin ematen dira
	
	

	8
	Produktuak meatze-ustiategian aurreikusitako erabilerarako egokiak direla egiaztatzen da
	
	

	9
	Hasierako egiaztapenak egiten dira detekzio- eta neurketa-ekipoak instalatu edo martxan jarri ondoren
	
	

	10
	Erabileraren eragina jasan dezaketen ekipoen kontrolak, egiaztapenak edo aldizkako probak egiten dira
	
	

	11
	Detekzio- eta neurketa-ekipoak aldizka kalibratzen dira, fabrikatzailearen argibideen edo ziurtapen-baldintzen arabera
	
	

	12
	Ziurtapen edo ohiko markarik gabeko ekipoen erabilera bereziko egoerek baimena, proiektua, neurri osagarriak eta kontrol espezifikoa dituzte
	
	

	13
	Neurriak, doikuntza, ergonomia, benetako erabilera-baldintzak eta hautaketan edo eskuratzean alborapenik ez egotea kontuan hartuta, adostasuna behar duten ekipoak, produktuak, makinak, NBEak edo sistemak emakumeentzat eta gizonentzat egokiak direla egiaztatzen da.
	
	


8. [bookmark: _Toc232408913]Emaitzak
Hona hemen lortutako emaitzak:
EMAITZEN LABURPENA
	EMAITZA

	ZK.


	BAI
	

	PARTZIALKI
	

	EZ
	

	E/A
	





Ezarritako metodologiaren arabera, hau da lortutako betetze-maila:

[bookmark: _Toc232408914]8.1. Partzialki betetzen diren itemak
Jarraian jasotzen diren itemak partzialki betetzen ari dira, eta, beraz, berrikusi egin behar dira erabateko betetzea lortzeko:
· “Emaitza” atalean “Partzialki” gisa sailkatutako itemak sartzea.
[bookmark: _Toc232408915]8.2. Betetzen ez diren itemak
Jarraian jasotzen diren itemak ez dira betetzen, eta, beraz, berrikusi egin behar dira erabateko betetzea lortzeko:
· “Emaitza” atalean “Ez” gisa sailkatutako itemak sartzea.
9. [bookmark: _Toc232408916]Ondorioak
Meatzaritzan erabiltzeko produktuen adostasun-ebaluazioari buruzko autodiagnostikoak enpresak, meatze-jardueran erabilitako produktu, ekipo, aparailu, material eta instrumentuen identifikazioari, dokumentazioari, egiaztapenari eta kontrolari dagokionez duen egokitasun-mailaren hasierako ikuspegia eskaintzen du.
Produktuen adostasuna funtsezko alderdia da, ustiategian eskura jarritako ekipoek merkaturatu, instalatu, zerbitzuan jarri edo erabili aurretik eskatzen diren segurtasun-eskakizunak betetzen dituztela bermatzeko. Horretarako, beharrezkoa da egiaztatzea, dagokionean, CE marka, adostasun-adierazpena, ziurtapena, homologazioa, espediente teknikoa, instalazio, erabilera eta mantentze-eskuliburuak eta gainerako dokumentazio justifikatzailea dituztela.
Kudeaketa egokiak enpresak produktuak aurreikusitako erabilerarako egokiak direla, fabrikatzailearen argibideen arabera erabiltzen direla eta haien adostasuna egiaztatzeko beharrezko erregistroak gordetzen direla egiaztatzea eskatzen du. Betebehar hori bereziki garrantzitsua da eskakizun nazional espezifikoen mende dauden produktuetan, detekzio- eta neurketa-ekipoetan, segurtasun-ekipoetan, makinerian, osagai elektrikoetan, babes-sistemetan eta haien fidagarritasunak langileen segurtasunean eragin zuzena izan dezaketen produktuetan.
Galdetegiaren emaitzek balizko gabeziak antzemateko aukera ematen dute, hala nola adostasun-adierazpenik ez izatea, gaztelaniazko eskuliburu falta, dokumentazio tekniko osatugabea, eska daitekeenean ziurtapen edo homologaziorik gabeko produktuak, aurreikusitako erabilerarako egokiak ez diren ekipoak, aldizkako kontrolik ez izatea, kalibrazio falta edo egiaztapen-erregistrorik ez izatea.
Gabezia horiek eragina izan dezakete langileen segurtasunean, eta aztertu egin behar dira, eta, hala dagokionean, enpresaren prebentzio-plangintzan txertatu, ekintza zuzentzaileen bidez, arduradunak esleituz, epeak zehaztuz, dokumentazioa berrikusiz eta horien ezarpenaren jarraipena eginez.
Ondorioz, meatzaritzan erabilitako produktuen adostasunaren kudeaketa eraginkorrak hutsegite teknikoak prebenitzen, ekipoen fidagarritasuna hobetzen, araudiaren betetzea indartzen eta produktuen bizitza erabilgarri osoan zehar langileen segurtasun eta osasunaren babes handiagoa bermatzen laguntzen du.
Lanen garapenari buruzko autodiagnostikoak enpresak, aire zabaleko ustiategi eta lanen diseinuari, gauzatzeari, mantentzeari eta kontrolari dagokionez duen egokitasun-mailaren hasierako ikuspegi bat eskaintzen du.
10. [bookmark: _Toc232408917]Laguntzako erreferentziak
Esteka hauetan erreferentziazko eta laguntzako informazioa eta dokumentazioa aurkituko duzu:

· Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa - Energia - Meatzaritza INSST - Meatze Segurtasuna 
Gogoratu

	· Enpresak identifikatu egin behar ditu segurtasunean eragina izan dezaketen meatzaritzan erabilitako produktu, ekipo, aparatu, material, instrumentu eta osagaiak.
· Egiaztatu egin behar da produktu bakoitza CE markaren, ziurtapenaren, homologazioaren edo adostasunaren ebaluazio nazionalaren mende dagoen.
· Meatzaritzara bideratutako produktuek aplikagarri diren segurtasun-eskakizunak bete behar dituzte merkaturatu, instalatu, zerbitzuan jarri edo erabili aurretik.
· Modu garrantzitsuan aldatutako produktuak produktu berritzat har daitezke, eta adostasunaren egiaztapen berri bat eska dezakete.
· Enpresak arreta berezia jarri behar du produktu elektriko, detekzio- eta neurketa-ekipo, makineria, babes-sistema, atmosfera arriskutsuetarako ekipo eta langileen segurtasunean eragin zuzena izan dezakeen fidagarritasuna behar duten produktuetan.
· Xedapen europarren mende dauden produktuek CE marka izan behar dute, eska daitekeenean.
· Enpresak egiaztatu behar du CE marka produktuari, aurreikusitako erabilerari eta aplikagarri den araudiari dagokiola.
· Produktu bat CE markaren mende ez dagoenean, adostasunaren ebaluazio nazionala behar duen ala ez egiaztatu behar da.
· Erabilerarako edo instalaziorako eskakizun nazional espezifikoen mende dauden produktuek aplikagarri zaizkien baldintza gehigarriak bete behar dituzte.
· Azterketa, ziurtapena edo homologazioa behar duten produktuak laborategi ofizial akreditatu batek edo organo eskudun batek ebaluatuta egon behar dira.
· Hala eskatzen duten produktuek dagokien adostasun-adierazpena eraman behar dute.
· Adostasun-adierazpenak produktua, fabrikatzailea edo ordezkaria, aplikatutako arau edo espezifikazioak, emandako ziurtagiriak eta adierazpenaren data identifikatu behar ditu.
· Adierazpena fabrikatzailearen, mandatariaren edo inportatzailearen erantzukizuna konprometitzeko gaitasuna duen pertsona batek sinatu behar du.
· Adostasun-adierazpenaren data produktuaren fabrikazio-data baino geroagokoa izan behar da.
· Enpresak adostasun-adierazpena benetan hornitutako ekipoari dagokiola egiaztatu behar du.
· Fabrikatzaileak produktuaren adostasuna egiaztatzeko aukera ematen duen espediente tekniko bat landu behar du.
· Enpresak beharrezko dokumentazio teknikoa gorde behar du edo hura eskuratzeko aukera izan behar du eska daitekeen epean.
· Dokumentazioak produktua meatze-ustiategian aurreikusitako erabilerarako egokia dela egiaztatzeko aukera eman behar du.
· Dokumentazio teknikoak, dagokionean, produktuaren deskribapena, planoak, eskemak, aplikatutako arauak, proben emaitzak, egindako kontrolak eta emandako ziurtagiriak jaso behar ditu.
· Enpresaren prebentzio-dokumentazioak ustiategian erabilitako produktu kritikoen adostasunaren ebidentziak jaso behar ditu.
· Produktu eta ekipoak instalazio, erabilera eta mantentze-eskuliburuarekin hornitu behar dira, dagokionean.
· Eskuliburuak gaztelaniaz egon behar dira eskuragarri.
· Erabiltzaileek produktua modu seguruan instalatu, erabili, berrikusi eta mantentzeko beharrezko argibideak kontsultatu ahal izan behar dituzte.
· Enpresak egiaztatu egin behar du ekipoak fabrikatzailearen argibideen arabera erabiltzen direla.
· Fabrikatzailearen argibideak kontuan hartu behar dira prestakuntzan, mantentzean eta barneko lan-prozeduretan.
· Enpresak egiaztatu egin behar du produktu bakoitza egokia dela ustiategian aurreikusitako erabilera zehatzerako.
· Ez da produktu bat erabili behar fabrikatzaileak aurreikusitako erabilera, instalazio edo mantentze-baldintzetatik kanpo.
· Ekipoek laneko inguruarekin, ingurumen-baldintzekin, dauden arriskuekin eta meatze-jardueraren eskakizunekin bateragarriak izan behar dute.
· Produktu baten egokitasunari buruzko zalantzak daudenean, justifikazio teknikoa eskatu behar da erabili aurretik.
· Produktuen aukeraketak langileen segurtasunean duen eragina hartu behar du kontuan.
· Ziurtapen, ebaluazio edo homologazioaren mende dauden produktuek dagozkien egiaztagiriak izan behar dituzte.
· Ziurtagiriek indarrean egon behar dute eta benetan erabilitako produktu, modelo edo partidari erreferentzia egin behar diote.
· Dagokionean, laborategi ofizial akreditatu baten esku-hartzea egiaztatu behar da.
· Produktu homologatuek baimenduak izan ziren unean zituzten baldintzak mantendu behar dituzte.
· Titulartasun, fabrikatzaile, ordezkari edo merkaturatzaile aldaketak dagokionaren arabera kudeatu eta dokumentatu behar dira.
· Merkaturatzearen arduradunak produktua dagokion adostasun-ebaluazio prozeduraren mende jarri dela bermatu behar du.
· Produktuak aplikagarri diren eskakizun legal eta teknikoak betetzen dituela egiaztatu ahal izan behar da.
· Produktuaren hornidurak instalazio, erabilera eta mantentze segururako beharrezko dokumentazio teknikoa eraman behar du.
· Xedapen europarren mende ez dauden produktuetan, fabrikatzaileak produktuak arauzko eskakizunak betetzen dituela eta eska daitezkeen egiaztapenak edo saiakuntzak gainditu dituela bermatu behar du.
· Produktuari egotzi dakiokeen eta segurtasuna arriskuan jar dezakeen edozein istripu edo gorabehera dagokionaren arabera jakinarazi behar da.
· Segurtasuna haien funtzionamenduaren mende dagoen detekzio- eta neurketa-ekipoak hasierako martxan jartzearen aurretik egiaztatu behar dira.
· Detekzio- eta neurketa-ekipoei dagokienez, toki edo kokapen berri batean muntatu ondoren egiaztapen berri bat egin behar da.
· Detekzio- eta neurketa-ekipoei dagokienez, hasierako egiaztapenak ekipoa behar bezala instalatuta dagoela eta egoki funtzionatzen duela bermatu behar du.
· Detekzio- eta neurketa-ekipoei dagokienez, egiaztapenak langile eskudun eta espezializatuek egin behar dituzte.
· Detekzio- eta neurketa-ekipoei dagokienez, emaitzak dokumentatu eta gorde egin behar dira.
· Narriadura arriskutsuak eragin ditzaketen baldintzen mende dauden ekipoak aldizka aztertu behar dira.
· Aldizkako egiaztapen, proba edo kontrolak egin behar dira segurtasun-baldintzak mantentzen direla bermatzeko.
· Aldizkako kontrolak aplikagarri den araudi espezifikora eta fabrikatzailearen argibideetara egokitu behar dira.
· Kontrolen emaitzak dokumentatuta eta meatze-agintaritzarentzat eskuragarri egon behar dute.
· Egiaztapen-erregistroak produktuaren bizitza erabilgarri osoan zehar gorde behar dira, dagokionean.
· Haien zehaztasunak segurtasunean eragina duen detekzio- eta neurketa-ekipoak aldizka kalibratu behar dira.
· Kalibrazioa ziurtapen-baldintzen eta fabrikatzailearen argibideen arabera egin behar da.
· Dagokionean, gas-detektoreak, anemometroak, telurometroak, dardara-detektoreak edo soinu-neurgailuak bezalako ekipoak kalibratu egin behar dira.
· Enpresak gorde egin behar ditu kalibrazio-ziurtagiriak edo -erregistroak.
· Ez dira neurketa-ekipo kritikoak erabili behar, haien zehaztasun, egoera edo kalibrazioari buruzko zalantzarik badago.
· Ziurtapen edo CE markak zailtasun bereziak erakusten dituzten ekipoen erabilera bereziak meatze-agintaritza eskudunaren aurretiazko baimena izan behar du.
· Aurreko puntuaren kasuan, eskaerak proiektu xehatu bat eraman behar du, dagokionean. Baimenak segurtasunerako preskripzio edo neurri osagarriak jaso ditzake.
· Jarduketa berezietan parte hartzen duten langileek argibide espezifikoak jaso behar dituzte. Jarduketetan zehar onartutako segurtasun-neurrien etengabeko kontrola egin behar da.
· Jarduketa mota horietarako, eten egin behar dira baimendutako baldintzak betetzen ez badira.
· Nahitaezko egiaztapenak laborategi ofizial akreditatu batek egin behar ditu, dagokionean.
· Laborategiak merkatuan jarritako produktuen segurtasun-baldintzak betetzen direla egiaztatzeko baimena izan behar du.
· Enpresak ziurtagiriak edo txostenak erakunde eskudunetatik datozela egiaztatu behar du.
· Ziurtatutako edo ebaluatutako produktuek behar bezala identifikatuta eta euren dokumentazio teknikoari lotuta egon behar dute.
· Beste Estatu batzuetako organoek ziurtatutako produktuen erabilerak baliokidea den segurtasun-maila bermatu behar du, aplikagarria denean.
· Enpresak ustiategian erabilitako produktu kritikoen zerrenda eguneratua eduki behar du.
· Adostasun-adierazpenak, ziurtagiriak, homologazioak, eskuliburuak, eskuragarri dauden espediente teknikoak, egiaztapenen erregistroak eta kalibrazioak gorde egin behar dira.
· Dokumentazioa antolatuta, eguneratuta eta kontsultarako eskuragarri egon behar da.
· Produktu, dokumentazio, kontrol edo kalibrazioetan antzemandako gabeziak prebentzio-plangintzan txertatu behar dira.
· Enpresak arduradunak, epeak eta jarraipena esleitu behar ditu produktuen adostasunarekin lotutako edozein ez-betetze zuzentzeko.
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